세종특별자치시 SB(Science-Biz)플라자 옥상 간판설치 과업지시서

2019. 4

연구개발특구진흥재단

Ⅰ. 개 요

1. 용 역 명 : 세종 SB플라자 옥상간판설치 용역

2. 목  적

본 과업지시서는 “세종 SB플라자 옥상간판설치 용역”에 적용하며 연구개발특구진흥재단(이하 “발주자”)이 “계약자”에게 요구한 용역 관련 제반사항을 명시하는 것을 목적으로 한다.

현 장 명 : 세종 SB플라자

소 재 지 : 세종특별자치시 조치원읍 군청로 93, 세종SB플라자

용역내용 : 세종 SB플라자의 홍보를 위한 간판 제작‧설치

3. 과업개요

가. 대상공간 : 세종 SB플라자 옥상 (설치위치 : 세종로측, 남향)

나. 과업기간 : 계약일로부터 30일 이내

다. 설치위치 : 위 “대상공간”과 같음

라. 대상규모 : 간판 (제작‧설치용 자재 세부사항, 설계(안)은 “붙임” 참조)

구분	품명	규격	단위	수량	비고
1	알미늄채널	880×670	mm	11	내용 : 장영실 과학기술지원센터 서체 : “발주자”와 협의 후 결정
2	하지 트러스	(별표참조)	-	-	스텐구조물 설치 (붙임 참조)
3	전기작업	(별표참조)	-	-	LED간판조명 설치 (붙임 참조)

마. 과업예산 : 금 이천만원(₩20,000,000)원 이내 (부가가치세 포함)

4. 과업내용

간판 디자인의 설계 규격과 재질에 맞는 제작 및 설치

간판 내구성과 안전성을 고려한 제작 및 설치

II. 일반사항

1. 적용범위

간판 제작‧설치 시 “발주자” 및 세종특별자치시청(이하 “시청”)과 긴밀히 협의하여 차질 없이 진행해야 함

“계약자”는 관계법령에 의거 성실히 진행해야 하며, 간판 제작 및 설치 계약에는 용역기간 중 사전협의, 현장조사, 실시계획의 확정, 시안제작, 제작설치, 수정보완 등을 포함하며 실시계획에 맞춰 설치완료 되어야 하므로 공정관리에 적극 유념해야 함

2. 일반사항

“계약자”는 계약체결 후 10일 내 작업에 착수해야 하며 착수계, 공정표, 시안, 시공계획서 및 공정계획표 등 필요한 제반서류를 “발주자”에게 제출해야 한다.

“계약자”는 “발주자” 및 “시청”과 협의하여 반드시 현장조사에 따라 규격, 재질, 설치 위치‧방향 등을 정확히 인지하여 간판의 제작을 시작해야 하며, 간판 설치 전 시공계획서를 제출해 시공 승인을 “발주자”로부터 받아야 한다.

“계약자”가 과업 일부를 변경하고자 할 때는 그 사유를 간판의 제작 전에 “발주자”에 제출하여 승인을 얻어야 한다. (“계약자”는 계약문서에 위배됨이 없이 계약이행 하여야 하며, 이행과정 도중 발주자의 시정요구 또는 이행촉구 시 즉시 따라야 함)

규격, 재질, 시안 등은 현장사정에 따라 조정 가능하며, “계약자”는 “발주자” 조정요청 시 응해야 한다.

“계약자”는 착공 전 안전관리계획과 대책을 마련해야 하며, 안전사고 발생 시 “계약자” 책임으로 조속히 해결해야 한다.

“계약자”는 작업 진행상황을 수시 보고해야 하며, 중대‧시급한 결정 요하는 사항이 있을 경우 “발주자”의 사전 승인을 받아야 한다.

3. 제작 및 설치

조형물에 사용되는 재질은 레이저커팅 또는 선반 가공을 통하여 정밀하게 처리되어야 한다.

“계약자”는 모든 자재를 KS 규격품 또는 동등 이상의 품질을 가진 자재를 사용하여야 한다.

“계약자”는 운반 시 설치현장의 관련 공정과 연관성을 고려해 현장 반입의 가능 여부를 파악하고 “발주자”의 승인을 득한 후 운반해야 하며, 운반 및 설치 시 시설물 파손 및 외부 도장면의 관리를 철저히 하여야 한다.

“계약자”는 설계도면에 따라 제작 및 설치하되 작업 착수 전 설치위치에 대해 현장조사‧실측을 실시해 그 결과를 “발주자”에 보고하고, 문제가 있을 시에는 “발주자”의 지시에 따라 작업을 시행하여야 한다.

“계약자”는 고소 작업 시 안전가드라인 등을 반드시 설치하고, 낙하‧추락 위험에 대한 대책(도로통제/신호수배치)을 “발주자”에 보고한 후 작업하여야 한다.

“계약자”는 작업 중 타 시설물이 훼손되지 않도록 해야 하며, 훼손 시 “계약자”의 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

“계약자”는 사용계획 없는 잉여자재, 장비, 공구 등 관련시설물은 즉시 현장 밖으로 반출하고, 시공 중에도 작업현장의 모든 기계 및 자재 등을 깨끗하게 정리 청소하며 화재 도난과 그밖에 안전사고 방지에 최선을 다하여야 한다.

“계약자”는 제작·설치 시안보다 품질이 떨어질 경우는 제작·설치 중 또는 준공 전·후를 막론하고 재시공하여야 한다.

“계약자”의 고의, 과실로 인하여 시공과 관련된 민원이 발생할 시 “계약자”의 비용으로 이를 처리하여야 한다.

“계약자”는 관련법규 및 기준에 적합하게 폐기물을 처리하고, 수집 폐기물은 조속히 반출하여 현장을 정리하여야 한다.

4. 준공(완료)검사

“계약자”는 작업완료 부분에 대해 “발주자”에 사전 검사를 받아야 한다.

“계약자”는 하자발견 시 즉시 하자보수에 임해야 한다.

“계약자”는 사인물의 처짐, 부식, 이질 부착면의 변질 등 관리 사항에 대한 보강 조치대책을 실시계획에 반영해 제출해야 한다.

5. 권리의무와 양도금지

본 용역은 제3자에 양도하거나 위임 또는 하도급을 할 수 없다.

6. 책임과 의무

“계약자”는 관계법령‧규약 또는 계약상 지시 위반이나, 과실로 인하여 발생하는 모든 사항에 대해 민형사상 책임을 진다.

“계약자”는 본 계약 이행으로 취득한 사실을 외부에 누설하지 않아야 한다.

붙임 1		세종 SB플라자 옥상간판 제작‧설치용 자재 세부요구사항

구분		품명	규격	단위	수량
알미늄채널 및 하지트러스	1	알미늄채널문자	T=1.2	kg	82
	2	스텐각파이프(하지트러스)	30*30*1.2	kg	95
	3	도장	우레탄, 지정색	m2	32
	4	P.C 판	T=3	m2	13
	5	듀플렉스시트(FILM)	문자	m2	13
	6	누전차단기	50A	개	2
전기작업	7	가요전선관	5 SQ	m	85
	8	후렉시블 전선관	방수28c	m	35
	9	SEALANT	구조용	m	12
	10	3구LED모듈	68*18*8	개	1,848
	11	SMPS	600W	개	4
	12	SMPS 분전함(방수)	300*200	개	4

붙임 2		세종 SB플라자 옥상간판 제작‧설치 설계(안) (단위 : mm)