1. 총      칙

1.1       공사일반

1.1.1     적용범위

(1) 본 시방서는 경부고속철도변 복합활용공간 완충녹지 조성공사(원대지하차도~중구 보건소 구간(철로 남측))에 적용하고 그 시행일체를 설계도서 및 본 시방서, 특별시방서에 의해 시공되어야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토해양부 제정 조경공사 표준시방서를 적용한다.

(2) 공사별 설계도 및 공종에 해당되지 않는 사항은 적용하지 아니하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대해서는 각기 그 해당공사의 표준시방서를 준용한다.

1.1.2     용어의 정의

(1) “발주자”라 함은 해당공사의 시행주체로서, 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

(2) “수급인”이라 함은 공사에 관해 발주자와 도급계약을 체결한 자 또는 회사를 말하며, 기타 규정에 의거 인정된 수급인의 대리인과 승계인을 포함한다.

(3) “감독자”라 함은 공사감독을 담당하는 자로서 발주자가 수급인에게 감독자로 통고한 자와 그의 대리인 및 보조자를 포함한다. 발주자가 감리원을 선정한 경우에는 감리원이 감독자를 대신한다.

(4) “감리원”이라 함은 발주자의 위촉을 받아 공사의 시공과정에서 발주자의 자문에 응하고 설계서대로의 시공여부를 확인하는 등의 감리를 행하는 자를 말한다.

(5) “현장대리인(현장기술관리인)”이라 함은 관계법규에 의하여 수급인이 지정하는 책임시공기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리, 기타 공사업무를 시행하는 건설기술자를 말한다.

(6) “계약문서”라 함은 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약 일반조건, 공사계약 특수조건 및 산출내역서를 말한다.

1.1.3     공사감독자의 업무

(1) 감독자는 계약문서와 건설기술관리법에 규정된 범위내에서 권한을 행사한다.

(2) 수급인(혹은 현장대리인)이 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독자를 경유하여야 하고 감독자는 이를 검토, 조치한다.

(3) 감독자의 직위, 성명 등의 인적사항은 발주자가 수급인에게 통지한다.

(4) 지시 또는 승인사항이 설계변경의 사유가 될 경우, 감독자는 전결권의 범위 내에서 권한을 행사할 수 있다.

1.1.4     수급인의 책무

(1) 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

(2) 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 안전관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 수행해야 한다.

(3) 현장대리인은 공사기간중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

(4) 수급인은 당해 목적공사의 마지막 인계를 받을때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

(5) 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방조치한다.

(6) 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

1.1.5     공사의 일시중단

(1) 감독자는 다음의 경우에 공사의 전부 또는 일부의 중지를 지시할 수 있다.

가. 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

나. 수급인이 설계서, 시방서에 의거 시공치 아니하고 감독자의 지시에 응하지 않을 때

다. 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

라. 시공자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

마. 관련된 다른공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

1.1.6     설계변경

(1) 설계변경조건

가. 현지여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을때

나. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을때

다. 골재원과 부토용 토취장의 위치 및 운반거리 변경이 있을때

라. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을때

마. 감시기관의 지적이 있을 때

바. 기타 감독자가 타당하다고 인정할 때

1.1.7     관련규준 등의 비치

시공자는 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 공사와 관련한 계약문서, 설계서, 관계법령과 규정, 공사예정공정표, 시공계획서, 천후표, 시험기구 및 기타 필요한 기구류 등을 현장에 비치하여야 한다.

1.1.8     설계도서 적용순위

(1) 설계도서의 일반적인 적용순위는 다음과 같다.

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

라. 기타.

다만, 특별한 사유가 있는 경우에는 발주처의 사실판단이나 설계 및 공사관계자 등의 의견을 들어 조정시행이 가능하다.

1.2       공사일반

1.2.1     공사 공정계획

(1) 수급인은 설계도서 및 시방서에 명시된 바에 따라 공사 전반에 대한 종합공정관리계획을 수립하고, 정해진 양식의 공정표를 착공전에 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 수급인은 공정표에 의거 현장 시공관리를 하여야 하며, 감독자의 요구시 각 공정별 시공전에 인력동원, 자재반입계획 및 시공도등의 포함된 세부 시공계획서를 작성, 감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 수급인은 식재적기에 수목 등을 심을 수 있도록 건축 및 토목공사의 시공진척상황을 수시로 파악하고, 이에 적극 대처하여야 한다.

(4) 감독자가 공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시공정표를 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.2.2     제보고 및 제출서류

(1) 수급인은 공사와 관련해 계약문서에 지정한 제반서류를 지정기일까지 제출하여야 하며, 계약문서에서 지정한 서류외에도 감독자가 지시한 각종 보고서류를 지정 기일내에 제출해야 한다. 수급인은 서류의 작성과 제출에 필요한 비용을 부담한다.

(2) 시공계획서

가. 도급인은 공사의 원활한 진행을 위해 착수전에 적절한 시공계획을 작성하고 감독자에게 제출해야 한다.

(3) 시공상세도면

가. 본 공사는 설계도면에 의거 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나. 도급자는 관련 도면의 보관에 철저를 기할 것이며, 변경이 있을시는 변경사항을 기입하고 변경일자 및 변경 이유 등을 명확하게 기입하여야 한다.

다. 도급자는 도면 및 시방서에 명시하지 않았거나 내용이 다른거나 표시가 없을 때 또는 의문이 있을 때는 감독자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

라. 본 공사 시공상 필요한 시공도면은 지체없이 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 공사를 진행한다.

(4) 공사사진

가. 도급인은 본 공사의 착수전 및 주요공정, 준공현황 중 감독자가 지정하는 부분 및 특기할 만한 사항에 대해서는 천연색사진 2부씩 촬영, 정리하여 원판과 함께 제출하여야 한다.

(5) 공무행정서류

가. 착공서류, 공사일지, 현황보고, 기성검사원 및 준공검사원, 변경승인요청, 시공확인 및 점검서류, 검사 및 자재 관리서류, 하도급 관련서류, 안전관리 서류 등 제반서류를 작성 제출한다.

(6) 공사시공에 필요한 관계기관 등과의 협의 또는 인・허가 등의 수속은 수급인이 발주자의 협조를 받아 신속하게 처리한다. 인・허가에 필요한 제비용은 수급인이 부담한다.

(7) 준공서류

가. 준공사진과 공사기록사진은 준공시 검사원과 함께 제출한다.

나. 준공도는 원래의 설계도에서 변경된 부분을 구별하여 표기하며 준공검사원과 함께 제출한다.

1.2.3     자재관리

(1) 수급인은 본 공사를 위하여 투입될 공사용 주요자재의 견본을 미리 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 하며, 재료가 현장에 반입되어 감독자의 검사를 받아서 합격한 재료라도 사용할 때 감독자가 변질 또는 불량품으로 인정할 때 이를 사용하여서는 안된다.

(2) 자재중 필요에 따라 감독자가 자재시험을 요구한 때는 수급인 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에 대한 시험성적경과를 제출하여야 하며, 감독자가 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.

(3) 현장에 반입된 자재중 도난 또는 화재 및 기타로 인하여 유실, 변질된 재료는 수급인 부담으로 즉시 보상하며, 대체품의 품질은 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(4) 공사현장에 반입된 검수자재는 수급인이 임의로 공사현장에 반출하여서는 안된다.

1.2.4     품질관리

(1) 수급인은 시공목적물 및 공사용 자재의 규격 및 품질 등이 설계도서에 명시한 기준에 적합한지를 확인하기 위하여 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다. 단, 이에 소요되는 경비는 수급인 부담으로 한다.

(2) 수급인은 시공중의 시험과 시운전은 감독자의 입회하에 시행하여야 하며, 실시결과 불합격시 불합격 부분에 대하여는 시공자 부담으로 즉시 재시공하여야 한다.

(3) 주요공정의 품질확보를 위하여 수급인은 시공의 품질과 규격이 설계도서 및 관련규정에 부합되도록 시공오차 측정계획을 수립 시행하여야 한다.

가. 시공오차의 측정은 공종별로 구역 및 부위에 따라 시공중 실시한다.

나. 수급인은 공사진행 단계마다 측정결과를 감독자에게 제출하여야 하며, 허용오차를 벗어나는 부위는 시정조치하고 감독자의 승인을 득한 후, 다음 공정을 진행하여야 한다.

다. 시공허용오차 기준(조경부문)

항 목	오 차 기 준	비고
1. 주요수목의 규격 (수고, 흉고, 근원직경, 수관폭)	수형양호시 당해규격의 10%이내
2. 잔디식재의 피복률(㎡)	당해규격의 4%이내

※ 시공상태가 허용오차 범위내일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고 판단될시는 이를 시정하여야 한다.

1.2.5     안전・보건 및 환경관리

(1) 수급인은 산업안전보건법은 참고하여, 공사안전에 유의하여 현장을 관리하며, 안전관리계획서를 작성하여 감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직계획, 점검, 교육, 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난예방 및 기타 풍기위생단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.

(4) 공사 시공 중에는 일반인의 교통수리시설 및 농작물에 피해가 없도록 조치를 강구하여야 한다.

1.2.6     가시설물

(1) 수급인은 시공전 협의를 거쳐 가시설물의 설치 및 철거계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

(2) 가시설물은 사용기간이 완료되거나 공사추진상 필요하여 감독자가 지시하는 경우에 해당시설과 기초 관련시설은 물론 폐잔재를 즉시 철거, 반출하고, 사용부지를 원상태로 복구하여야 한다.

2. 토    공

2.1       적용할 제 시험기준

(1) KSF 2306 흙의 함수량 시험방법

(2) KSF 2302 흙의 입도 시험방법

(3) KSF 2303 흙의 액성한계 시험방법

(4) KSF 2304 흙의 소성한계 시험방법

(5) KSF 2312 흙의 다짐 시험방법

(6) KSF 2320 시험실에서의 노상토 지지력비 시험방법

(7) KSF 2311 현장에서의 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법

(8) KSF 2314 흙의 일축압축 시험방법

2.2       준비공 및 배수

(1) 공사현장의 체수는 미리 배수함과 동시에 공사 시공 중에 공사현장을 양호한 상태로 유지한다.

(2) 공사현장의 죽목 기타 유해한 잡물은 공사에 앞서 모두 제거해야 한다.

2.3       절토

(1) 토사, 리핑암, 발파암의 구분

가. 토사 : 불도저가 유용하게 사용될 수 있는 정도의 흙으로 모래, 자갈 및

전석이 섞인 토질.

나. 리핑암 : 불도저(32Ton)에 정착한 하이드로릭리퍼(Hydraulic Ripper)로           작업이 가능한 암석

다. 발파암 : 절취시 발파를 하는 것이 가장 효과적인 암석

(2) 절토작업 중 예상했던 토질보다 현저한 변화가 있을 때는 감독자에게 보고하고 그 지시를 받는다. 부식토 기타의 불량재료가 생겼을 경우에도 감독자의 지시에 따라 이를 제거하여야 한다.

(3) 절토는 설계도서에 따라 정확히 해야 한다. 절토면은 설계도서에 표시된 마무리면을 초과해서는 안 되며 그 마무리면은 매끈하게 한다. 낙석의 위험을 방지하기 위하여 절취 비탈면의 이완된 전석, 암괴는 모두 제거해야 한다.

(4) 절토시 용수 또는 지하수 등을 발견하던가 또는 함수비를 조정하는 목적 때문에 예기치 않던 특별한 배수시설이 필요하게 되는 경우에는 즉시감독자에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

2.4       성토

(1) 급한 경사를 가진 지반 위에 성토를 하는 경우에는 원지반 표면에 감독자가 지시하는 층따기를 설치하여 성토와 원지반과의 밀착을 도모하고 활동을 방지해야 한다.

(2) 성토재료는 유기물 기타 유해한 잡물을 포함하지 않으며 상당한 마찰력을 가진 토사류를 사용하여야 한다.

(3) 성토재료로서 암괴, 석괴 등을 사용하고자 할 때는 감독자의 승인을 받아서 시행하여야 하며 그 공극을 잔돌부스러기 등의 재료로 채워서 안정을 기하여야 한다.

2.5       성토 시공중의 배수

(1) 성토 시공중 수급인은 항상 배수에 유의하여 성토 각층의 초면에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.

(2) 성토 각층에는 4%이상의 횡단경사를 붙이며 특히 매일 작업종료시 또는 어떤 사정으로 작업을 중단하는 경우에는 표면을 평탄하게 마무리하여 배수가 되도록 한다.

2.6       터파기

(1) 터파기는 구조물의 축조나 시설물의 설치에 지장이 없도록 소정의 깊이와 폭으로 굴착한 다음 바닥을 고르고 감독자의 검사를 받아야 한다.

(2) 빗물이나 고인 물, 솟아나는 물, 외부로부터의 유입수 등은 적절한 방법으로 물막이하여 배수 처리하여야 한다.

(3) 수도관, 가스관, 전기배관 등이 손상되지 않도록 주의하고, 출토물이 나올 경우 작업을 중단하고 감독자에게 보고하여 그 지시에 따른다.

2.7       되메우기

(1) 양질의 토사를 사용하여 되메우기하고 충분히 다짐하되, 동결된 지반에 공하여서는 안 되며, 동결된 재료를 사용하여서도 안 된다.

(2) 되메우기 및 다짐을 할 때 구조물에 손상을 주지 않도록 주의하고, 되메우기한 뒤에 침하가 예상되는 경우에는 적당히 덧쌓기를 하여야 한다.

2.8       잔토처리

(1) 산재된 소규모 개별 시설물의 잔토처리는 조성되는 대지의 형상에 큰 영향을 미치지 않는 범위 안에서 현장 안에 소운반하여 고르게 깔고, 자갈류는 특별히 규정한 경우가 아니면 부지 안에 매립한다.

(2) 잔토의 발생량이 현장 안에 깔고 고르기 곤란할 정도로 다량 발생한 경우 토는 총괄적으로 집계하여 흙쌓기재 등으로 유용하거나 장외로 반출하여야 한다.

2.9       운반로

성토 부분을 운반으로 사용하는 경우에는 지장이 없는 한 성토부분이 균일하게 다져지도록 건설기계가 성토면을 균일하게 통과하도록 주행경로를 선정하여야 한다. 또 토공 마무리면을 운반도로로서 사용하는 경우는 미리 감독자의 승인을 받아야 한다.

2.10      다짐

(1) 성토의 다짐에 있어서는 특히 성토전체가 균일한 다짐이 되도록 주의하여야 한다. 성토 각층은 다짐종료 후 반드시 감독자의 검사를 받으며 감독자의 승인을 얻어 다음 층의 시공으로 옮겨야 한다. 구조물에 인접한 부분과 같이 면적이 좁아 로울러에 의한 다짐을 못하는 장소에 있어서는 램머 및 콤팩트 기타 감독자의 승인을 얻은 다짐기계로 다져야 한다. 성토의 길 어깨 부는 충분히 다져지도록 주의하여 시공하여야 한다.

(2) 성토하고자 하는 지반이 복잡하여 규정의 포설두께로서는 다짐기계의 보통의 운행을 확보할 면적이 이어지지 않을 경우에는 제1층을 다짐기계가 운행할 수 있는 최소한 면이 얻어지는 최소의 두께까지 포설할 수 있다. 단, 제1층의 최대두께는 감독자의 승인을 받은 것으로 하며 재료는 균일하게 포설하여야 한다.

3. 시 설 물 공

3.1       일반사항

(1) 시설물은 기능성과 미관성을 고려하여 설계해야 한다.

(2) 설계자는 시설물이 설치되는 장소의 환경과 부합되는 기능과 미관을 갖춘 시설을 설계해야 한다.

(3) 기성제품의 경우 제품의 재질, 모양, 치수, 색채, 마무리 정도, 구조, 기능 등에 대하여 설치 전에 감독자의 승인을 받는다.

(4) 공사용 자재중 한국산업규격표시품이 있는 경우 우선적으로 사용해야 하며 주요자재의 견본 및 시험재료에 대하여 견본품을 준공시까지 비치해야 한다.

(5) 감독자의 요구가 있는 경우에는 시공상세도를 작성, 제출해야 한다.

(6) 건설기술관리법의 품질시험 및 검사대상이 되는 시설물공사는 규정상에 명시된 품질시험 및 검사에 대한 자료를 제출하고 기록을 유지해야 한다.

3.2       자재

3.2.1     재료

(1)목재의 품질은(미송방부목, 다그라스 및 하드우드 제품) 사용용도에 적합한 규격 및 강도를 지니고 있어야 한다.

(2) 목재의 건조는 소경목(ø100미만)은 함수율 15～20％.대경목은 (ø100이상)은

함수율 20～30％ 정도가 되게 한다.

(3) 목재의 방부는 방부액 가압방부(A.C.Q H3방부３.5Kgm3)를 기본으로 하고 목재코팅, U.V성도장 마감을 사용한다.

(4) 목재의 각재,판재류는 그 단면이 네 귀퉁이가 직각이어야 하며(단,두모퉁이가  안에 있어서 두께가 2/10 미만으로 둥그스름한 경우 승인한다.) 충분히 건조되어 휘거나  갈라지지 않은 것으로 큰옹이가 없어야 하며, 운반,가공, 저장시 에는 파손 흠집 및 얼룩, 부패가 생기지 않도록 하여야 한다.

(5) 구조적으로 힘을 받지 않는 부분의 경우에는 내수합판을 사용할 수 있으며, 유별, 등급, 단판의 매수 및 치수는 시방서에 따른다．

(6) 목재에 사용되는 볼트 및 피스등의 연결재는 용융아연 도금한 것이나

스테인레스강을 사용해야 한다. 플라스틱보호캡，스텐비오캡，나무매꿈

(우드필러) 마감처리를 원칙으로한다．지붕 연결재는 후로링가공처리후

인장강도가 높은 외부 전용도금 Screw못８3mm 사용한다．

3.3       조립 및 설치

(1) 용접

가. 용접은 해당 작업의 시험이나 그 이상의 검정시험에 합격한 용접공에 의해 시행해야 한다.

나. 용접에 의한 수축량과 찌그러짐 등의 변형을 고려하여 마무리 규격의 형상을 얻을 수 있도록 해야 한다.

다. 철재의 용접은 가스용접, 불활성가스, 아크용접, 아르곤가스용접 등의 방법을 사용하고, 재료 및 부위별 용접방식의 선택은 설계도면에 따른다.

라. 모재의 용접면은 용접전의 페인트, 기름, 녹, 수분, 스케일 등 용접에 지장이 있는 것을 제거하여야 한다.

마. 용접기와 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다.

바. 용접봉은 해당 한국산업규격에 합격된 것이어야 하고 실제 사용할 위치와 기타 조건에 대하여 제작자가 추천하는 크기와 분류번호를 가진 피복된 용접봉이어야 한다.

(1) 볼트접합

가. 볼트는 나사를 무리하게 조여 손상되지 않도록 하고 정확하게 구멍 속으로 박아야하며 볼트 박기중 볼트머리가 손상되지 않도록 해야 한다.

나. 볼트 조임 전후에 불량 볼트의 유무를 검사하고 불량 볼트에 대해서는 적절한 보완조치를 해야 한다.

다. 볼트 및 너트와 와셔는 용융 아연 도금한 것이나 스테인리스강이어야 한다.

라. 와셔는 볼트머리 아래 및 너트 아래에 각각 한 장씩 사용하며 볼트머리와 너트는 정연하게 놓여야 한다.

마. 볼트 조임은 핸드렌치, 임펙트렌치 등을 이용하여 느슨하지 않도록 적절히 조이며 구조상 중요한 부분에는 스프링 와셔나 잠금기가 붙은 것을 사용하여 풀림을 방지해야 한다.

3.4       설치사항

가. 설치위치는 설계도면에 따르며 감독자의 지시를 받아야 한다.

나. 시공전 바닥을 다짐하여 평탄하게 한다.

다. 현장에 반입된 부재는 가급적 빠른 시간 내에 설치하며, 공정관리상 불가피하게 장기간 보관할 경우에는 적절한 보관조치를 취해야 한다.

라. 설치시에는 수직, 수평이 잘 맞아야 하고 뒤틀림 없이 직선이어야 한다.

마. 기초 CON'C는 설계도면 규격이며, 배합비는 건축 및 토목공사 기준한다.

바. 연결고정부분은 정밀절단, 천공하여 조립한다.

사. 기둥간격은 도면에 따라 설치하여 구조적 안정성을 이루도록 한다.

아. 경사면에 부득이하게 설치 시에는 포장후의 상단 높이를 예측하여 기초 부위를 시공함으로써 포장상단에서의 높이가 설계도면과 동일하게 시공되도록 한다.

자. 포장구간에 설치 시에는 포장후의 상단 높이를 예측하여 기초부위를 시공함으로써 포장상단에서의 높이가 설계도면과 동일하게 시공되도록 한다.

3.5       검사

가. 사용부재의 두께, 길이, 볼트구멍 등 완성품의 규격이 도면 및 시방서의 내용과 같은 지 확인한다.

나. 사용부재의 규격, 부재간 연결방법, 용접면 및 용접상태, 접속부의 마감상태, 접속부분의 상태 등 완성품의 구조에 대한 검사를 실시한다.

다. 완성품의 표면상태 및 외형 등의 이상이 없는지 확인한다.

4.  포 장 공

4.1       보조기층공

(1) 보조기층 시공에 앞서 노상표면은 먼지, 부식 기타 유해 물을 제거하고 청소하여 필요에 따라 다짐도, 마무리, 표면의 평탄성 및 노상의 지지력에 대하여 감독자의 검사를 받아 안전한 상태에서 보조기층이 부설되어야 한다.

(2) 보조기층의 입도는 SB-1로 사용하되 현장 사정에 의하여 최대입경이 큰 경우 감독자의 승인을 얻어야 한다.

(3) 재료의 부설

재료의 분리가 일어나지 않도록 하고 깔아 펴기 두께는 다짐후의1층 두께가 20cm 이상이 되어서는 안 된다.

(4) 보조기층의 다짐

가. 다짐은 KSF 2312 (흙의 다짐시험방법) D-2법으로 구한 최대 밀도의 95% 이상의 밀도로 다져야 한다.

나. 다진 후 마무리면은 설계도에 표시된 종횡단 형상으로 정확하게 마무리하여야 하며 마무리면은 계획고 보다 ±3cm이상 틀려서는 안 된다.

(5) 마무리 두께는 설계두께보다 10% 이상의 증감이 있어서는 안 된다. 마무리 두께가 설계두께에서 10% 이상 얇은 경우에는 감독자의 지시에 따라 긁어 일으켜 규정된 두께가 되도록 부족한 재료를 보충하고 혼합다짐을 실시하여 소요의 다짐 도를 확보하여 정형, 마무리를 하여야 한다.

(6) 유지보수

보조기층은 항상 양호한 상태를 유지하여야 하며, 손상 부분은 즉시 보수하여 감독자의 승인을 득하여야 한다.

4.2       기층공

(1) 기층재료는 내구적인 SLAG, 모래 혹은 기타 적당한 재료와 혼합한 것으로서 점토, 유기불순물, 먼지 등 유해 물을 함유하여서는 안 된다.

(2) 입도 조정 기층 재료의 입도는 B-2로 사용하되 그 외의 입도를 사용할 경우는 감독자의 승인을 받아야 한다.

(3) 재료의 혼합 및 부설

가. 기층재료는 균일한 입도 및 적합한 함수비가 얻어지도록 혼합하여야 한다.

나. 입도 조정 기층 재료의 부설에 있어서는 재료의 분리가 일어나지 않도록 하고 다짐후의 1층의 마무리 두께가 15cm를 넘지 않도록 균일하게 부설하여  한다.

(4) 기층의 다짐

“보조기층과 동일조건”

4.3       부정형판석포장

(1) 지정된 두께의 판석을 사용하고 잔디면 위에 적당한 간격으로 판석을 설치한다.

(2) 판석과 판석 사이의 잔디줄눈을 원칙으로 하며 감독자와 협의하여 시공한다.

(3) 판석이 움직이지 않도록 다짐을 철저히 한다.

5. 식      재

5.1       일반사항

5.1.1     식물재료

(1) 식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

(2) 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

(3) 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

(4) 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트, 컨테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

(5) 부득이 자연산굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독자의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

(6) 수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

가. 수고는 근원에서 수관정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

나. 흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고직경의 합의 70%가 당해수목의 최대흉고직경보다 클때에는 이를 채택하며, 작을 때는 최대흉고직경을 채택한다.

다. 타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

라. 수관고는 역지끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

마. 지하고는 지표면에서 역지끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

바. 근원직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면(또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

사. 수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대 길이를 수관길이로 한다.

(7) 수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

가. 교목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

나. 관목성

수고(m) x 수관폭(m)

수고(m) x 근원직경(㎝)

수고(m) x 수관길이(㎝)

수고(m) x 가지의 수

다. 묘목

간장(㎝) x 근원직경(㎝) x 근장(㎝)

라. 만경목

수고(m) x 흉고직경(㎝)

수고(m) x 근원직경(㎝)

5.1.2     식재시기 및 검사

(1) 식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만, 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호등 특별한 조치를 한다.

(2) 검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등의 취급이 나쁘거나 굴취후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

(3) 검사시 수목규격의 허용차는 수종별로 -5%~-10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독자의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독자이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

5.1.3     고사식물의 하자보수

(1) 수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 판정한다.

(2) 지급품을 식재하는 경우 발주자와 도급자가 별도 합의하지 않는 한 아래기준에 따른다.

고사기준율 (수종별, 규격별, 수량대비)	보 수 의 무
10%미만	전량 하자보수 면제
10%이상~20%미만	10%이상 분량만을 지급품으로 보수
20%이상	10%~20% 분량만을 지급품으로 보수 20%이상의 분량은 도급자가 동일규격이상 수목으로 보수

5.2       수목의 굴취

(1) 수고 4.5m이상의 수목은 감독자와 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

(2) 설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독자에게 승인 받아야 한다.

(3) 뿌리분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

(4) 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리한다.

(5) 뿌리분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

(6) 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

(7) 굴취구덩이는 굴취후 즉시 산토로 매워 지형과 일치되도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독자의 지시에 따른다.

5.3       수목의 운반

(1) 운반시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

(2) 운반중 회복불능한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고, 경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독자의 지시에 따라 조치한다.

(3) 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 체인블럭이나 크레인 등 중기를 사용하여 안전하게 다룬다.

(4) 운반중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

가. 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

나. 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

다. 지조는 간편하게 결박한다.

라. 이중적재를 금한다.

마. 비포장도로로 운반할 때는 뿌리분에 충격을 주지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

바. 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

사. 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

(5) 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

5.4       수목의 가식

(1) 가식장소는 특별시방서에 정하는 바가 없을 때에는 사질양토로서 배수가 잘 되는 곳으로 하여야 하며 배수가 불량할 때에는 배수시설을 한다.

(2) 가식수목간에 원활한 통풍을 위하여 충분한 식재공간을 확보한다.

(3) 가식수목의 뿌리분은 충분히 복토하여 분이 공기중에 노출되지 않도록 한다.

(4) 가식 후에는 뿌리분 주변의 공기가 완전히 방출되도록 충분히 관수한다.

(5) 가식장의 외주부 수목은 가지주 혹은 연식지주를 설치하여 수목이 바람 등에 흔들리지 않도록 한다.

5.5       수목의 식재

5.5.1     식재구덩이 굴착

(1) 식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독자와 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

가. 암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

나. 지하수 등으로 인하여 식재후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

다. 배식미를 위하여 바람직하다고 판단되는 경우

(2) 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

(3) 식재구덩이는 굴착 후 감독자의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

5.5.2     객토

(1) 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

(2) 객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수받는다.

5.5.3     식재

(1) 수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독자의 승인을 받아 가식 또는 보양 조치하였다가 식재한다.

(2) 기비는 완숙된 유기질비료를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울때에도 유기질비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

(3) 식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

(4) 식재시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

(5) 식재시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

(6) 식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

(7) 수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

(8) 수목앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙속의 기포가 제거되도록 한다.

(9) 물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

(10) 가로수 식재의 마감면은 보도연석면 보다 3㎝이하로 끝마무리한다.

6. 관 수

6.1       적용범위

이 시방서는 조경 식재지역 내 수목, 잔디, 지피, 초화류에 관수설비를 설치하여 관수하는 시설공사 일반에 적용한다.

6.2       자재

6.2.1     배관자재

(1) 스테인리스 강관은 KS D 3576에 따른 배관용 스테인리스 강관 STS304로 한다.

(2) 관 이음쇠는 관종과 동일한 재질의 이음쇠를 사용한다.

6.2.2     제어장치

(1) 밸브

가. 밸브의 종류 및 호칭지름은 설계도에 따른다.

나. 수동조절용의 게이트 밸브(gate valve)는 최고 사용압력 0.74Mpa{7.5㎏f/㎠}의 청동제 밸브로 한다.

다. Two-piece valve(Quick coupling valve)는 최고 사용압력 0.74Mpa{7.5㎏f/㎠}의 청동제 밸브로 한다.

라. 제수 밸브는 KS B 2332 수도용 제수 밸브에 적합한 것으로 한다.

6.3       접합

(1) 스테인리스 강관은 이음쇠 내부에 고무링이 정착되어 있어야 하고, 전용 프레스 공구를 사용하여 프레스 식으로 접합한다.

(2) 경질염화 비닐관은 관이나 이음쇠의 내ㆍ외면을 깨끗하게 청소한 뒤에 접착제를 균일하게 도포하고, 관을 이음 관에 끼워 넣은 다음 일정 시간을 유지하여 충분히 접착 시킨다.

(3) 나사접합

∙ 이음관의 양단에 파이프를 삽입시켜 조임고리로 캡과 바디를 조여서 연결하는 방법으로서 어떠한 경우에도 누수가 없도록 접합하여야 하며 특히 고무링을 원형상태로 유지되게 하여야 한다.

6.4       시    공

6.4.1     시공일반

(1) 관 부설 및 접합은 도면, 시방서에 지시된 방법에 따라 시행하여야 한다.

(2) 관 부설은 지형이 낮은 곳에서 높은 곳으로 향하여 부설하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 관 부설시 축 구배를 주의하여 관내의 공기가 완전 배제될 수 있도록 하여야 하며, 또한 배수 배출구로 향한 관은 최소한 1/100의 경사를 가져야 한다.

(4) 자갈이 많거나 암석이 많은 지대에서는 부등침하 및 천형작용을 일으키지 않도록 관상을 토사로 골고루 부설하여 돌로 받치거나 돌이 직접 닿지 않도록 하여야 하며 연약지반에서는 관받침목으로 충분히 받혀 부등침하는 방지하여야 한다.

(5) 관 부설의 직전까지는 관의 내부를 철저히 청소하야야 하며, 부설 중단시에는 개구부를 막는지 기타 승인된 방식에 의하여 관내의 청결을 유지하여야 한다.

(6) 관 부설을 위해 도랑에 관을 놓은 후 각 접합부나 구배가 옳게 되지 않은 때에는 당해 관을 들어내어 도랑을 정리한 후 다시 놓아야 한다.

(7) 도랑이나 기후의 조건이 관부설에 부적합할 때에는 감독자의 승인 없이는 관을 부설해서는 안 된다.

(8) 관 부설이 아닌 때에는 관 또는 이음관의 개구부를 막아서 도랑안의 물이나 흙, 기타 이물질이 개구부로 들어가지 않도록 막아야 한다.

(9) 관 부설 후에는 결점이 있는 관이 발견되었을 때에는 추가비용 부담없이 대체 시공하여야 한다.

(10) 관과 부속품은 현장에 도착 되었을 때 흠이 없는 완전한 상태에 있도록 조심해서 취급하여야 하며 관에 손상이 없도록 각별히 주의하여야 한다.

(11) 밸브 또는 관의 연결 때문에 필요하거나 감독자가 달리 지시하는 경우를 제외하고는 관접합부는 부설되는 방향으로 설치한다.

(12) 관을 접합하기 전에 관 및 관의 접합부에 이물질이나 기름등이 없도록 깨끗이 닦아야 한다.

(13) 관 또는 부속 이음관 및 밸브 등의 접합은 제조자의 추천하는 바에 따라 엄격히 그리고 완전하게 시공되어져야 한다.

(14) 공사에 사용되는 모든 자재 및 기기는 KS 표시품 사용을 원칙으로 하되 표시품이 없는 품목에 대하여는 관계관서 공인 규격품 또는 KS에 준하는 최상급 제품이어야 한다.

(15) 만 일 관에 손상이 발생하였을 경우 도급인은 그 변상 책임을 져야하고, 취급공구는 사전에 감독자의 승인을 득하여야 한다.

(16) 용접사는 유자격자를 원칙으로 하며, 1년 이상의 경험이 있는 자로 한다.

(17) 모재의 용접면을 용접전에 페인트, 기름, 녹, 스케일 등 용접에 지장이 있는 것을 제거한 후 용접하여야 한다.

(18) 용접기와 부속기는 주어진 용접조건에 맞는 구조 및 기능을 갖추어야 한다.

(19) PIPE나 기타 부속접합시 D50이하는 나사관 접합으로 한다.

6.4.2     밸브류 설치

(1) 밸브류는 도면에 의거하여 계획된 위치에 설치되어야 한다.

(2) 소프트실 제수밸브, 에어벤트, 드레인밸브 등은 계획도면에 준하여 설치하되 현장의 배관 여건을 감안하여 변경 할 수 있다.

(3) 제수밸브를 설치하기 전에 밸브본체가 손상되지 않았는가를 확인하고 동시에 밸브의 개폐방향을 점검하고 여닫힘을 「닫힘」상태로 설치하여야 한다.

(4) 제수밸브의 설치는 수직 또는 수평으로 설치한다.

(5) 제수밸브를 설치한 후 밸브조정 축의 상단과 지표면과의 간격이 30㎝ 정도로 확보되도록 연결 축으로 조정하여야 한다. 또, 연결축을 사용할 때에는 원칙적으로 진동방지장치를 설치하여야 한다.

(6) 각 밸브는 밸브 보호통을 설치하여야 하며 표고는 최종 계획고와 일치 하여야 한다.

(7) 모든 밸브 및 콕크류는 10kg/㎠제품을 사용한다.