용도설명 및 구매사양서

1. 품      명

(영문)

(국문) KBSI 분석지원 연구장비 네트워크

2. 수량/단위

1 / SET

3. 금   액

1

4. 연구과제명

5. 품목번호

(HSK No.)

6. 제작회사명

(국명)

7. 국내제작

가능여부

8. 기기의 중복

보유여부

9. 사 용 용 도 :

- KBSI 분석지원 연구장비의 분석데이터 전송의 안정적 운영을 네트워크 2중화

- 각 연구동 및 본관동 연결을 위한 물리적 케이블 연결 구성

10. 품명 및 세부사양	단위	수량
A. 기본사양 1. 네트워크 시스템 (1) 백본 스위치 (가) 하드웨어 사양 1) 7 슬롯 이상의 샤시형, 모듈러 타입 2) 1.4Tbps 이상의 스위치 패브릭 제공 3) 패킷 포워딩 성능: 500Mpps 이상 4) 1GB 플래쉬 메모리(또는 디스크) 제공 5) 2GB DRAM 제공 및 최대 4GB 지원 가능 6) 전원 이중화 제공 7) 최대 384 Port 이상의 1 GE 및 최대 128 Port 이상의 10 GE 지원 8) 10G Base-T 타입의 10GE 포트 지원 9) 40G 이더넷 32 포트이상 지원 10) 하드웨어 기반의 MPLS, VPLS 지원 11) 하드웨어 기반의 GRE 터널링 지원 12) 하드웨어적인 uRPF (IP변조방지) 지원 13) 모듈, FAN, 전원 Hot Swap 제공으로 운영중 탈착 지원 14) Fiber 타입의 1GE 포트 지원 SFP(SX, LX/LH, ZX, CWDM) 15) 방화벽, L4, 무선랜 컨트롤러등 다양한 서비스 모듈 지원 16) 2 x 10GbE 와 3 x 1GbE 제공 수퍼바이져 2개 이상제공 17) 24-port GigE Mod SFP Type Line card 1개 이상 제공 18) 48-port 10/100/1000 Line card 2개 이상 제공 19) 3000W AC power supply 2개 이상 제공 20) 10GBASE-SR X2 Module 4개 이상 제공 21) GE SFP Type LC connector SX 10개 이상 제공 22) Instant Access 기능 지원 (나) 지원 프로토콜 1) 802.1D, 802.1S, 802.1W, 802.3ad LACP, PAgP, LLDP, CDP 지원 2) RIPv1/2, RIPng, OSPFv2/3, EIGRP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, MP-BGP 지원 3) IGMPv1/2/3 Snooping 지원 4) MLDv1/2 Snooping 지원 5) PIM-DM/SM/SSM/MSDP/MP-BGP 지원 (다) 보안기능 1) Port security 2) IEEE 802.1x 인증 및 802.1x extensions 3) ACL 기능( VLAN ACL, router ACL, port ACL) 4) DoS 공격에 대한 CPU 보호 기능(CPU rate limiter) 5) 64,000 개 ACL 지원 6) Private VLAN 7) MAC ACLs on IP 8) L2 계층 암호화 802.1AE(MACSEC) 지원 9) 두 대의 스위치를 논리적으로 한대처럼 관리 및 운영이 가능한 가상화 지원 10) 가상 라우팅 지원 (라) 관리 1) MAC 테이블 128,000 개 2) NAT (Hardware assisted) 3) 4000개 VLAN 지원 4) NetFlow 지원 5) Telnet, SNMP, SSH, Syslog, FTP, TFTP 6) 별도 CMP 프로세서를 통한 제어부 관리 7) 현재 연구원에서 사용중인 네트워크 백본시스템과 완벽히 호환되어야 한다. 8) 원활한 납품과 유지보수, 기술지원을 위하여 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 원본을 계약 시 제출하여야 한다 (2) 서버팜 스위치 (가) 하드웨어 사양 1) 48개의 10/100/1000Base-T 포트 및 4개의 10G 포트 제공 2) 1000Base-T, 1000Base-LX/-LH/- SX/-ZX/-BX, 100Base-FX/-BX, CWDM SFP 모듈 지원 3) 350W AC Power Suypply 4) 176Gbps 포워딩 , 480Gbps 이상의 스위칭 용량 5) 130.95 Mpps 이상의Forwarding rate 6) 4GB 이상의 DRAM Memory 7) 2GB 이상의 Flash Memory 8) 32,000개 이상의MAC 주소 지원 9) 4대 이상의 스위치에 대한 스택킹 구성지원 10) 240Gbps 단방향 이나 480Gbps 스택 용량 제공 11) 4 x 1GE Network Module 1개 이상 제공 12) 350W AC Power Supply 2개 이상 제공 (나) 지원 프로토콜 1) Layer 2 프로토콜 - 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1w, 802.1X, 802.3af and IEEE 802.3at, 802.3ah, 802.3x, - SNMP v1, v2c, and v3 - RMON I and II standards (다) 보안기능 1) 위조 DHCP 서버의 서비스 방지기능 제공(DHCP snooping) 2) IP Source 가드 기능으로 DHCP 환경에서 IP변조 및 임의세팅 방지기능 지원 3) 802.1X 및 확장기능 지원 (VLAN 할당 등) 4) Non-802.1x client를 위한 MAC 인증 / Web 인증 지원 5) 트래픽 Storm Control 기능 지원 (Unicast, Multicast, Broadcast) (라) 관리 1) 현재 연구원에서 사용중인 네트워크 시스템과 완벽히 호환되어야 한다. 2) 원활한 납품과 유지보수, 기술지원을 위하여 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 원본을 계약 시 제출하여야 한다 (3) 보이스 서버팜 스위치 (가) 하드웨어 사양 1) 12개의 1G SFP 포트 제공 2) 350W AC Power Suypply 3) 160Gbps 이상의 스위칭 용량 지원 4) 35.7Mpps 이상의Forwarding rate 5) 256MB 이상의 DRAM Memory 6) 64MB 이상의 Flash Memory 7) 4,000개 이상의MAC 주소 지원 8) MTU 최대 9215바이트 이상 지원 9) 4대 이상의 스위치에 대한 스택킹 구성지원 10) GE SFP Type LC connector SX 10개 이상 제공 11) GE SFP Type LC connector LX 10개 이상 제공 (나) 지원 프로토콜 1) Layer 2 프로토콜 - 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1s, 802.1w, 802.1X, 802.3af and IEEE 802.3at, 802.3ah, 802.3x, - SNMP v1, v2c, and v3 - RMON I and II standards (다) 보안기능 1) 위조 DHCP 서버의 서비스 방지기능 제공(DHCP snooping) 2) IP Source 가드 기능으로 DHCP 환경에서 IP변조 및 임의세팅 방지기능 지원 3) 802.1X 및 확장기능 지원 (VLAN 할당 등) 4) Non-802.1x client를 위한 MAC 인증 / Web 인증 지원 5) 트래픽 Storm Control 기능 지원 (Unicast, Multicast, Broadcast) (라) 관리 1) 현재 연구원에서 사용중인 네트워크 시스템과 완벽히 호환되어야 한다. 2) 원활한 납품과 유지보수, 기술지원을 위하여 제조사의 제품공급 및 기술지원 확약서 원본을 계약 시 제출하여야 한다 2. 통신케이블 및 통신실 자재 (1) 연결 자재 (1) Optical Cable - SM-8C : 500m or more (2) Splicing - 광융착접속 : 16core or more (3) Pigtail - SC-SM : 16ea or more (4) FDF - 8C-SC : 2ea or more (5) Optical jumper cord - LC-LC-MM-2C-3M 6ea or more - ST-LC-SM-2C-3M 8ea or more - ST-LC-MM-2C-3M 6ea or more - SC-LC-SM-2C-3M 10ea or more - SC-LC-MM-2C-3M 10ea or more (5) Cabinet RACK - (H)2000 x (W)800 x (D)900 1ea or more B. 기타사항 1. 설치 및 제품 보증 (1) 공급사는 납품 후 모든 하드웨어 및 소프트웨어가 정상적으로 운영될 수 있도록 설치 테스트 등을 완료하여야 한다. (2) 신규 도입 장비는 기존에 연구원에 설치된 장비들과의 모든 기능에 대한 호환성을 보장해야 한다. (3) 신규도입 장비 및 소프트웨어에 대하여 제조사에서 발행하는 정품공급확약서 및 기술지원확약서를 계약 시 제출 하여야 한다. (4) 상기 사항에 준하여 전체시스템 연동 테스트를 일정기간 실시한 다음 검수한다. (5) 설치 후 장비 Install 및 이의 제반사항, 운영 Manual을 Document로 작성하여 제출하여야 한다. (6) 설치 지원인력은 기술등급이 고급이상인 자로 주관사업장에 3개월 이상 재직상태임을 증명하는 확인서 제출 (국민연금내역서 혹은 의료보험내역서) (7) 납품기한 : 계약 후 30일 이내. (8) 무상하자 보증기간 : 기술검수 완료일로부터 2년간으로 한다. 2. 연구원에 반입되는 장비는 동급사양 이상이어야 하며, 반입 전에 사양에 대한 검토를 득하여야 한다. C. 입찰 일반 사항 1. 입찰 참가 자격 (1) 주된 영업소의 소재지가 대전광역시에 등록된 업체 (2) 소프트웨어사업자 신고를 필한 업체 (4) 네트워크 시스템 제조사와 대리점 계약(Premier Reseller이상)을 맺은 업체 2. 제출 서류 (1) 소프트웨어사업자 신고확인서 (2) 지원인력 자격증 사본(Cisco 네트워크 관련 CCIE) (3) 자격증 소지 지원인력의 직원확인 증명서 (4) 제조사 맺은 Premier Reseller이상 계약서 사본 (5) 신규도입 장비 제조사에서 발행하는 정품공급확약서 및 기술지원확약서 - 물품 인도 조건 등 – ① 현장 납품 ( o ), ② 현장 설치 ( o ), ③ A/S 필요 ( o ), ④ 기타 ( o )	식 EA EA EA 식	1 1 1 1 1