용도설명 및 구매사양서

1. 품      명

(영문) Critical Point Dryer

(국문) 초임계 건조기

2. 수량/단위

1/unit

3. 금   액

4. 연구과제명

5. 품목번호

(HSK No.)

6. 제작회사명

(국명)

tousimis(미국)

7. 국내제작

가능여부

8. 기기의 중복

보유여부

9. 사 용 용 도 : 전자현미경 연구, 지원용; 주로 폴리머 시료의 EM(SEM과 TEM)

관찰에 필요한 시료준비장치로 시료의 원형을 유지하면서 건조시킴.

10. 품명 및 세부사양	단위	수량
A. 품명: Critical Point Dryer(CPD): Model PVT-3D - Main CPD - 배기 및 배출을 위한 튜빙 - 유체흐름 측정기 - 사용자 매뉴얼 및 장비 체크 쉬트 - 부품: (1) 액체이산화탄소 탱크(digital display) (2) 액체이산화탄소 필터 B. 세부사양: - 온도게이지 범위: -30℃ ~ 60℃ - 압력게이지 범위: 0 ~ 2,000 psi - 액체이산화탄소 주입: 탱크식 - 물품 인도 조건 등 – ① 현장 납품 ( ), ② 현장 설치 ( v ), ③ A/S 필요 ( v ), ④ 기타 ( 1년간 무상보증 )	unit set ea ea lot set ea	1 1 1 1 1 1 1