공  사  시  방  서

[대덕특구게스트하우스 장애인편의시설개선공사]

2018. 7.

- 목     차 -

Ⅰ. 건축공사

Ⅱ. 건축설비공사

Ⅲ. 소방전기공사

Ⅰ. 건축공사

제  1  장    건 축 개 요

제  2  장    총     칙

제  3  장    타 일 공 사

제  4  장    돌  공  사

제  5  장    금 속 공 사

제  6  장    창 호 공 사

제  7  장    수 장 공 사

제  8  장    철 거 공 사

제  9  장    폐기물 공사

제  10 장    기 타 공 사

제1장 건축개요

제 1 장 건축개요

1. 공사일반

1.1 공   사  명

대덕특구게스트하우스 장애인편의시설개선공사

1.2 공 사 위 치

(1) 대전광역시 유성구 도룡동 4-27번지 (연구개발특구진흥재단)

1.3 공 사 내 용

(1) 건축공사

① 장애인전용 주차구역 개선공사

② 출입구, 각층 승강기, 진입로 점형블럭 설치

③ 1층 장애인화장실, 홀 개선공사

④ 2층 장애인전용 객실 개선공사

(2) 건축설비공사

① 1층 화장실 장애인용 위생시설 개선공사

② 2층 객실 장애인용 위생시설 개선공사

(3) 소방전기공사

① 2층 객실 초인등,비상벨, 비상경보시설 공사

1.3 건물개요

대 지 면 적	6,612.0m2
건 축 면 적	303.5㎡ (게스트하우스)
연 면 적	3,783.48㎡ (게스트하우스)
규 모	지하 1 층 / 지상 14 층 (게스트하우스)
구 조	철근콘크리트조

제2장  총  칙

제 2 장 총 칙

1. 일반사항

1.1 적용범위

⑴ 이시방서는 재단법인 연구개발특구진흥재단에서 발주한 대덕특구게스트하우스 장애인

편의시설 개선공사에 적용한다.

⑵ 설계도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의응답서, 전문시방서에 기재된 사항 이외는           표준시방서에 의하되, 이 시방서중 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 않는다.

⑶ 본공사에 관련없는 시방서 사항은 이를 적용하지 않을수 있다.

1.2 설계도서의 우선순위 및 적용규정

⑴ 설계도서는 상호보완의 효력을 가지고 있으며, 상호 모순이 있거나 모호할 때에는 공사          계약 일반조건에서 규정하는 바에 따르고 아래 순서에 따라 적용한다

① 현장설명서 및 질의응답서

② 공사시방서

③ 설계도면

④ 물량내역서

⑵ 시방서 본문의 관련법규 및 한국산업표준(KS) 규정 등은 최신 법규 및 규정과 비교 검         토하여, 서로 상이할 시는 최신 법규 및 규정을 적용한다.

1.2 담당원의 업무

⑴ 연구개발특구진흥재단에서 지정한 감독자로 감독업무을 수행한다.

⑵ 지시, 승인, 조정 및 검사는 공사감독원의 권한과 책임으로 간주한다.

1.3 시공자의 책무

⑴ 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

⑵ 시공자는 공사계약서 및 설계도서에 따라 충실히 시공하되, 담당원의 지시, 승인, 조정 및        검사 결과에 따라야 한다. 만일, 담당원의 승인 없이 도면과 일치하지 않게 시공된 부분이        준공검사후에라도 발견되었을 때는 동부분의 하자 발생시에 하자 보수 책임기간에 관계없        이 보수할 책임이 있다.

⑶ 시공자는 감독관이 관계 법령의 규정에 의한 공사감독업무를 원만히 수행할 수 있            도록 협력하여야 한다.

1.4 각종 보고 및 서류양식

⑴ 시공자는 공사계약문서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 담당원이 지시한 각종 사항을         지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 보고하여야 한다.

⑵ 시공자가 감독관에게 제출한 서류의 형식과 내용 등이 공사계약문서에 포함되지 않은         경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

1.5 관련 및 별도공사

계약 이외의 관련 및 별도공사에 대하여는 당해 공사관계자와 협의하여 공사 전체의 공정      에 지장이 없게 하여야 한다.

1.6 경미한 변경

도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리, 맞춤 등의 관계로 재료의

위치, 설치, 공법의 사소한 변동 또는 이에따른 약간의 수량 증가 등 경미한 변경은 담당원의      지시에 따른다.

1.7 공사기한의 연기

이 공사의 계약된 공기는 절대공기 및 우기, 혹서기를 모두 포함한 공기로서 공사기간의 연      기는 감독청에서 사전에 승인하지 않은 사항에 대하여는 원칙적으로 불가능하다.

1.8 설계변경

⑴ 시공중 설계변경 사항이 발생시는 신속하게 담당원과 상의하여 처리방법을 협의한다.

⑵ 발주자는 다음의 사유가 발생한 때에는 국가계약 관계법령에 따라 설계변경 할 수 있다

- 발주자의 내부방침이 변경된 때

- 공사의 목적달성상 부적합하다고 판명된 때

- 새로운 공법이나 자재가 개발되어 공사의 질을 향상시키거나 공사비를 절감할 수있다

고 판단할 때

- 현장여건이나 설계조건이 변경된 때

- 천재지변등 기타 부득이한 사유가 발생한때

1.11 공사기간

감독관이 지정하는 기간으로 하여야하며 부득이 조정하여야 할경우 승인후 조정할 수 있다.

2. 공사현장관리

2.1 일반사항

공사현장관리는 원칙적으로 시공자의 책임 하에 자주적으로 실시한다.

2.2 건설기술자 등의 배치

⑴ 시공자는 공사관리, 기타 기술 상의 관리를 담당하는 건설기술자를 공사규모 및 특성에         맞게 적절히 배치하되 자격을 증빙하는 자료를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다    2.3 정리, 정비, 청소

공사현장은 항상 현장에서 사용하는 여러 재료 및 기계기구 등의 정리정돈, 정비점검, 청      소 등을 철저히 하여 공사에 지장이 없도록 하고, 현장 내부 및 현장 주변을 청결히 유지      하도록 한다.

3. 자재관리

3.1 일반사항

⑴ 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된

것을 사용한다. 다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

⑵ 재료를 반입할 때마다 그 재료가 설계도서 상의 조건에 적합함을 확인하고, 증명자료를         첨부하여 감독관에게 문서로 보고한다.

⑶ 현장에 반입된 재료는 모두 담당원의 검사를 받아야 한다.

4. 시공관리

4.1 공사협의 및 조정

⑴ 시공자가 당해 공정과 다른 공정의 시공자들 간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획        대로 완성될 수 있도록 관련 공사와의 접속부위, 공사한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공        사 진행속도 등의 적합성에 대하여 모든 공정의 관련자들과 면밀히 검토하는 행위를 말        한다.

4.2 공사 수행

⑴ 시공자는 공사계약문서에 따라 공사를 이행하여야 하며, 공사계약문서에 근거한 발주자        의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 공사계        약문서에 정해진 사항에 대하여는 발주자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

4.3 공사보고

공정의 진행, 작업인원의 현황, 재료의 반입, 기계기구 및 장비, 기후 등 담당원이 필요하       다고 인정하여 지시한 사항에 대해서는 공사보고서를 감독관에게 제출한다.

5. 품질관리 및 검사

⑴ 공사의 기성부분 검사는 우선 시공자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확         인한 후 감독관에게 보고하여 검사를 받는다.

⑵ 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 검측, 절차 등은 공사계약문서 등에 따르고 기타의         사항은 감독관의 지시에 따른다.

6. 안전 및 보건관리

6.1 안전관리

시공자는 산업안전보건법규, 건설기술관리법규 및 기타 관련 법규를 준수하고, 공사시공에      수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야      한다.

6.2 안전조치

⑴ 시공자는 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하         여야 한다.

⑵ 공사현장 내의 사고, 화재, 도난 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳에 대해서는 면밀히 점        검한다.

⑶ 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비 및 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급         에 주의한다.

⑷ 공사현장에 있어서는 항상 정리 및 정돈을 하며, 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에         대하여 표지판 등의 방법으로 적절히 표시하고, 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다.

⑸ 공사용 전력설비에 대하여 특히 보안을 철저히 한다.

6.3 사고보고 및 응급조치

⑴ 시공 중 사고가 발생하였있을 경우에는 즉시 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

7. 공사기록과 인도

7.1  공사기록문서

시공자는 공사의 착수로부터 사용승인 시까지의 승인과 협의가 필요한 사항 및 시험과 검      사 등 설계도서의 적합성을 증명하는 데 필요한 서류 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항      을 기록·비치하고 사용승인 신청 시 감독관에게 제출한다.

7.2 준공검사

⑴ 시공자, 감리원, 감독관은 공사가 완료된 후 준공검사를 실시하고, 설계도서 및 공사계         약서류 등을 조회하여 그 적합성을 확인한다.

7.3 하자담보

⑴ 계약서에 정해진 하자담보기간 내에 하자가 발생한 경우에는 발주자 및 감독관과 협의         한 후 하자 전반에 대한 조사를 실시한다.

제3장  타 일 공 사

제 7 장 타일공사

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

⑴ 본 시방서는 자기질 및 도자기질 타일(이하, 타일이라고 한다.)을 사용하여, 건축물의          벽체 및 바닥 마무리를 하는 타일 붙임 공사에 적용한다.

1.1.2  재료 선정

⑴ 타일 및 테라코타공사를 위해 이용되는 자재는 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등          공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

⑵ 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

1.2  자재

1.2.1 재료

⑴ 타일(자기질 및 도자기질 타일)

① 타일은 KS L 1001(도자기질 타일)의 규격품 또는 이와 동등 이상의 품질의 것으로 한다.

타일의 종류. 등급. 형상. 치수. 이형(異形). 소지(素地). 소지 표면의 상태. 시유약(施釉藥)의 색깔. 광택 및 등급은 견본 품을 제출하여 감독관이 승인하는 것으로 한다.

⑵ 모르터의 배합

① 모르터는 건비빔 한 후 3시간 이내에 사용하며 물을 부어 반죽한 후 1시간 이내에 사

용한다.

표.모르타르 표준배합(용적비)

구 분			시멘트	백시멘트	모 래	혼화제	비 고
붙임용	벽	떠붙이기 압착 붙이기 개량압착 붙이기 판형 붙이기	1 1 1 1	－ － － －	3.0∼4.0 1.0∼2.0 2.0∼2.5 1.0∼2.0	－ 지정량 지정량 지정량	1. 모래는 타일의 종류에 따라 입도분포를 조정한다. 2. 줄눈의 색은 담당원의 지시에 따른다.
	바닥	판형 붙이기 클링커 타일 일반 타일	1 1 1	－ － －	2.0 3.0∼4.0 2.0	－ － －
줄눈용	줄눈폭 5 mm 이상		1 1 1		0.5∼2.0 0.5∼1.0 0.5∼1.5	지정량 지정량 지정량
	줄눈폭 5 mm 이하	내 장
		외 장

1.3  시공

1.3.1  타일붙이기 기본사항

⑴ 줄눈나누기 및 타일 마름질은 도면 또는 감독관의 지시에 따라 수준기, 레벨 및 다림         추 등을 사용하여 기준선을 정하고 될 수 있는 대로 온장을 사용하도록 줄눈나누기한다.

⑵ 줄눈 너비는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 표. 에 따른다.                다만, 창문선, 문선 등 개구부 둘레와 설비기구류와의 마무리 줄눈 너비는 10 mm 정도         로 한다.

표. 줄눈 너비의 표준                       (단위 : mm)

타일구분	대형(내부일반)	대형(내부일반)	소 형	모자이크
줄눈나비	6	5∼6	3	2

⑶ 도면에 명기된 치수에 상관없이 징두리벽은 온장타일이 되도록 나누어야 한다.

⑷ 치장줄눈

① 타일을 붙인 후 3시간이 경과한 후 줄눈파기를 하여 줄눈부분을 충분히 청소하며, 24

시간 경과한 뒤 붙임모르터의 경화정도를 보아 치장줄눈을 하되, 작업 직전에 줄눈            바탕에 물을 뿌려 습윤케 한다.

② 치장줄눈의 나비가 5㎜  이상일 때에는 고무 흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지            않게 하며 2회로 나누어 줄눈을 채운다.

③ 개구부나 바탕 모르터에 신축줄눈을 두었을 때에는 1액형 실링(sealing)재로써 빈틈이

생기지 않도록 채운다.

⑻ 바탕만들기

① 바름두께는 15㎜로 하여 나무 흙손으로 눌러 바른다.

② 바탕면의 평활도는 3m당 ±5㎜로 한다.

⑼ 바탕처리(물축이기 및 청소)

① 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량부분은 보수한다.

② 타일 붙임 바탕의 건조상태에 따라 뿜칠 또는 솔을 사용하여 물을 골고루 뿌린다.

1.3.2 바닥 붙이기

⑴ 붙임 모르타르의 1회 깔기면적은 6～8㎡로 한다.

⑵ 타일붙임 면적이 클 때는 2～2.5m내외에 규준타일을 먼저 붙여 이에따라 붙인다

1.3.3 압착붙이기

⑴ 붙임모르타르의 두께는 원칙적으로 타일두께의 1/2이상으로 하고 5～7㎜ 정도                 를 표준으로 하여 붙임바탕에 바르고 자막대로 눌러 표면을 고른다.

⑵ 타일의 1회 붙임면적은 모르타르의 경화속도 및 작업성을 고려하여 1.2㎡로 하                 고 붙임시간은 15분 이내로 한다,

⑶ 타일을 한장씩 붙이고 반드시 나무망치 등으로 충분히 두들겨 타일이 붙임모르                터 안에 박혀 타일의 줄눈부위에 모르타르가 타일 두께의 ⅓이상 올라 오도록                한다. 타일 시공은 천정 높이보다 한 장 또는 반장 이상 더 붙이는 것을 원칙으               로 한다.

1.3.4 치장줄눈

⑴ 타일을 붙인 후 24시간 경과한 뒤 붙임모르타르의 경화정도를 보아 치장줄눈을                하되, 작업 직전에 줄눈바탕에 물을 뿌려 습윤케 한다.

⑵ 치장줄눈 나비가 5㎜이상일 때에는 고무 흙손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않             게 한다.

⑶ 개구부나 바탕 모르타르에 신축줄눈을 두었을 때에는 적절한 실링재로써 빈틈이              생기지 않도록 채운다.

1.3.5 보양 및 청소

⑴ 타일을 붙인 후에도 자기질 타일은 3일간, 진동이나 보행을 금한다

⑵ 치장줄눈 작업이 완료된 후 타일면에 붙은 모르타르 시멘트풀 등 불결한 것을 제             거하고 손이나 헝겊 등으로 물을 축여 타일면을 깨끗이 닦아낸다.

제4장  돌 공 사

제 4 장 돌공사

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

⑴ 건축물의 내외부에 화강석 및 대리석,일반석재등의 천연석과 테라조 및 모조석등의 공         장 가공품,기타 이와 유사한 제품을 다른구조체에 연결철물,모르터등으로 설치,고정하는         돌붙임 및 돌깔기에 적용하고 공사범위는 도면에 따른다.

1. 제 출 물

⑴ 도급업자는 공사 착수전에 돌 나누기 및 설치공작도를 제작하여 감독관의 승인을 받되        공작도에는 아래사항이 명시되어야 한다.

① 석재의 크기,규모,단면 및 형상을 나타내는 절단 및 가공상세도

② 줄눈,앵커 및 긴결,지지등 설치를 위한 배치 및 접합상세도

③ 각각의 석재에 표시된 숫자와 동일한 숫자표식으로 공작도에  석재 위치를 명시

④ 앵커철물은 석재하중 및 크기에 적정한 크기,형상 및 두께등을 고려한다.

⑵ 모든제품의 견본을 제출,색,마무리,와관,치수,형상등에 관해  감독관의 승인을 받는다.

⑶ 사용되는 재료가 품질임을 증명하는 시험성적표를 제출하여  감독관의 승인을 받는다.

1.2 재  료

1.2.1 석재일반

⑴ 석재는 금,떨어짐 및 흠집등의 결함이 없고 가공마무리 칫수에 부족이 생길 우려가 없         는 것으로 하며 제반수량 및 규격에 대하여 감독관의 승인을 받는다.

⑵ 석재의 색상 및 무늬는 시공부위별로 균일한 것을 사용하되 각 부위별 SAMPLE시공후         건축주와 설계자의 승인을 득한후 가공에 착수한다.

⑶ 전체공사에 걸쳐서 색상과 재질이 일치하는 석재구입이 가능한 채석장에서 석재를 채         취한다.

1.2.2 부위별 석종 및 표면마감, 두께 줄눈폭 기준

부 위 별		석 종	표면마감	두께(MM)	줄눈폭(MM)	비 고
바닥	건 물 내 부	황 동 석	물 갈 기	30	1 - 3	습 식
			버너구이
		문 경 석	물 갈 기
			버너구이
		포 천 석	물 갈 기
			버너구이
	건물외부	화 강 석	버너구이	30	1 - 3	습 식

1.2.4 몰  탈

1. 줄눈몰탈

⑴ 백색시멘트

KSL 5204(백색 포틀랜드 시멘트)규정에 합격한 것으로한다.

⑵ 모  래

경질이고 깨끗하며 먼지,흙 및 유기물,기타 유해물이 혼입되지 않은 것으로서 5mm 체로        쳐서 100%통과 하는 것으로 한다.

⑶ 배합비

백색시멘트와 모래의 배합비는 1:1로 한다.

1.2.6 앵커철물

꺽쇠,연결철물등 모든 설치용 앵커철물의 재료는 STS 304 스테인레스 제품으로 하고          규격,형상,두께등은 도면 및 설치공작도에 따른다.

1.2 시  공

1.2.1 일반사항

⑴ 시공오차

석재면의 시공오차는 1.2M길이의 곧은 알미늄바등을 사용하여 측정하며 석재면의 수          직,수평등 어떤방향으로도 아래도표의 치수를 초과할 수 없다.

구 분	허 용 오 차	비 고
1. POLISHED, HONED FINISH 2. SANDBLASTED, THERMAL FINISH	1.2mm또는 줄눈나비의1/6 1.5mm 또는 줄눈나비의 1/4

⑵ 치장줄눈

석재를 부착한후 최소 3시간이 경과한때 줄눈파기를 하며 줄눈파기를 충분히 청소하여         24시간 경과할 때 붙임몰탈의 경화정도를 보아 치장줄눈을 하되 작업직전에 줄눈바탕         에 물을 뿌려 습윤케한다.  치장줄눈의 나비가 5mm이상일때는 줄눈흙손이나 고무흙손         으로 단단히 밀어 넣는다.

⑶ 신축줄눈

신축줄눈에 대하여 도면에 명시되어 있지 않을때는 이질바탕의 접합부분이나 수축균열         이 생기기 쉬운부분과 붙임면이 넓은 부분에는 약10mm 간격의 신축줄눈 두어야 한다.

⑷ 코  킹

개구부 주위나 신축줄눈을 설치한 부분 또는 건식돌붙임 공법의 석재줄눈을  실링재를        주입한다.

1.2.2 바닥석재 깔기

⑴ 물을 적게 넣어 된 반죽한 몰탈을 30-40mm정도의 두께로 시멘트 1:모래 3의 배합비로         바닥면위에 자막대등을 이용하여 깔아 나간다.

⑵ 그 위에 시멘트 페이스트를 3mm정도로 깔아서 줄눈나누기에 따라 석재를 시멘트 페이         스트가 줄눈부분에 솟아오르도록 표면을 고무망치로 가볍게 두드리며 부착한다.

⑶  1회의 시공면적은 6-8m2를 표준으로 하되 현장조건에 따라 가감할 수 있다.

⑷ 전면 부착공법(FULL MORTAR BED)이므로 석재밑면과 모르터층 사이에 공극이 발생         되지 않도록 밀착시공에 주의한다.

⑸ 줄눈 나비는 일매지고 줄이 바르게 설치한 다음 치장줄눈 공법에 따라 줄눈 몰탈로          시행한다.

1.2.3 판 석재 붙이기 공법

⑴ 돌림띠,아치형,보 모양,인방보 및 바닥에서 2M이상위에 벽면으로서 떨어질 우려가 있는        부분에 대한 바탕만들기는 공작도에 따라 지름 6mm의 강선을 벽면에 직각으로 묻고 여        기에 지름 9mm의 둥근강을 세로 또는 가로줄눈에 맞추어 연결한다.

⑵ 바탕면과 석재 뒷면과의 거리는 25-30mm를 표준으로 한다.

⑶ 벽면에 걸레받이를 붙일때에는 걸레받이 밑면에 쐐기를 꽂아 위치가 바르게 가설치하         고 석재의 크기에 따라 돌의 윗면 및 좌우의 맞은편을 철물로 바탕에 연결한다.

⑷ 걸레받이에는 돌높이까지 또는 걸레받이가 없을때에는 최하부 석재의 100mm높이까지         석재뒷면에 사춤모르터를 충진하여 상부에서의 돌하중에 대하여 견고하게 부착한다.

⑸ 석재의 붙여댐은 크기에 따라 2-4개의 연결철물을 가로줄눈에 넣어 바탕과 연결을 하고        석재 뒷면에서 가로 맞댐면의 상하에 걸쳐 나비 약 100mm의 모르터를 채워넣어 고정한        다.

⑹ 세로 맞댐면은 연결철물과 꺽쇠를 사용하되 붙여대고 모서리,구석은 꺽쇠로 고정한다.

⑺ 석재가 대형일때에는 석재뒷면에 군데군데에 모르터를 발라 압력 또는 충격에 의하여         파손되지 않도록 바탕면에 부착하고 턱이지지 않게 한다.

1.2.4 석재의 보양 및 청소

⑴ 붙여대기 완료부분에는 그때마다 보양을 한다.

⑵ 오염을 방지할 필요가 있는것은 감리자의 지시에 따라 돌붙임이 끝난 켜마다 질긴 백         지나 모조지등에 풀칠하여 봉투바름으로 부치되 군데군데 공기 구멍을 뚫는다.

⑶ 청소는 부득이한 경우 이외는 물을 사용하지 아니하고 깨끗한 천으로 광택이 나도록          닦아낸다.

⑷ 공사완료후 인도직전에 모든 보양재를 제거하고 마감면에 따라 광택내기 및 SEALER살         포등을 한다.

제5장  금 속 공 사

제 5 장 금속공사

1.1 일반사항

⑴ 이 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차 제품을 주재료로 해서 제조한 기성 금속물,

또는 도면에 따라 제작하는 금속물 등으로 타공사 시방에 기재되어 있지 않은 주로

장식, 손상방지, 도난방지 기타의 목적을 위해서 다른 부분에 부착하여 고정하는 공사

및 도금처리에 적용한다.

1.2 스텐레스 공사

1.2.1 재    료

⑴  스테인리스 강관은 KS D 3536의 STS. 304 TKC에 적합한 재질로 하며, 스테인리스 강          관 두께의 바깥지름 허용오차는 KS D 3536에 의한다.

⑵ 후렌지 등에 사용하는 스테인리스 강판은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로 한          다.

⑶ 스테인리스 강관 및 강판은 해로운 구멍 및 레미네이션이 없어야 하며, 기계 연마한          제품으로 하여야 한다.

⑷ 소요되는 리벳트, 스트류, 넛트, 볼트 및 필요부속은 “품” 또는 동등이상의 스텐레스 제         품으로 SUS304(27종)를 기준한다.

⑸ 보강 철판의 두께는 ST 판, 1.0 M/M를 기준하고 KS규격에 합격한 것으로 한다.

1.2.2 용   접

⑴ 모든 스텐레스 용접은 알곤 용접으로 하고 알곤 가스의 순도는 99.5%이상의 가스를 사        용 한다.

1.2.3 절단, 절곡

⑴ 판재 및 파이프의 절단은 설계도서에 준하여 정확하게 절단하여야 하며 절단면은 수직          또는 수평되게 한다.

⑵ 절단의 허용오차는 +0.2M/M이내로 한다.

⑶ 모든 절단면의 표면은 절단하지 않는 표면의 면과 같은 면처리를 하여야 하며, 절단시         발생한 요철 및 불순면은 제거한다.

⑷ 판재의 절곡은 반드시 V-CUTTING를 한 후 가공도에 따라 정확하고 절곡면이 일치되         게 절곡한다.

1.2.4 가 공 조 립

① 스텐레스 외피와 보강용 STEEL판의 간격은 +0.5M/M이내로 유지한다.

② 보조 후레임 및 기타 철재의 고정은 볼트, 넛트 조임을 원칙으로 하고 부득이 현장용           접으로 인해 표면이 손상된 부분은 방청 페인트 2 회 이상 피막 처리한다.

1.2.5 설치

⑴ 스테인리스제는 구체에 매설된 고정철물에 견고히 아크용접하여 고정하되, 고정                부위는 시멘트 모르터로 마감처리하고, 스테인리스제 후렌지를 씌운다.

⑵ 스테인리스제의 현장이음은 알곤 용접 또는 동등이상의 성능이 인정되는방법으로             시공한다

⑶  앙카 철물 설치

① 여러작업의 기준이 되는 제품이므로 수직 수평조정을 철저히 한다.

1.2.6  스텐레스 강재 마감

⑴ 투명무광마감의 경우 KSD 3700 NO 2B 마감방법에 따른다.

아연도 강판용 프라이머는 K.S 성능 규정에 따르는 아연분말,아연산화물 프라이머로 한         투명,방향성 광택(헤어라인 마감)의 경우 KSD 3700 NO 4 마감방법에 따른다.

⑵ 매끄러운 방향성 광택은  KSD 3700 #320 마감방법에 따른다.

⑶ 높은 반사율 방향성 광택(MIRROR 마감)은 KSD 3700 #400  마감방법에 따른다.

1.3 잡철물공사

1.3.1 제작일반사항

⑴ 재료의 지정치수 및 품질과 특성, 두께 및 마감 등의 규정에 따라 구성부재를 제작한          다. 두꺼운 금속판은 스티프너를 사용하거나 표면 평활도와 충분한 강도를 갖도록 금속         재 움재 를 사용하고 재료는 최대길이를 갖는 판금속으로 하고 이음부위를 최소로 한         다. 별도 명시가 없는한 금 속의 절단면을 노출시키지 않는다.  표면이 평평하고 높이         가 일정하며 수직, 수평선이 정확하고 구부러진 부분에 균열과 거칠거칠한 분리가 없는         부재로 한다.

⑵ 접합방법은 도면에 따르되 별도 명시가 없으면 모든 이음부위를 연속용접하고, 용접부         위를 매끄럽게 갈고 노출면을 평평하게 한다.  또한 접합되는 금속재의 색상과 조화되         며 용접부위의 변형에 없는 용접재료 및 용접법으로 한다.

1.3.2 설치 일반사항

⑴ 금속부품을 수직 및 수평되게 하고 인접부위의 선에 정렬되도록 배열 하고 설치도에           따라 순차적으로 해당하는 볼트, 긴결재로 금속부재를 고정시키며 현장설치 및 이음           에 절단, 용접 및 그라인딩이 필요한 곳에는 보완작업을 한 부위가 눈에 띄지 않도록           마감한다.  필요에 따라 방수, 흡음, 단열 등을 위해 가스켓, 줄눈채움재, 단열재 및            비흘림재 등을 설치하고 장식용 철물은 반드시 공장에서 노출되는 전면을 보양재로           접착시켜 현장에 반입하고 설치시 손상부위는 동질의 보양재로 즉시 보수한다.

⑵ 마무리칠

공장마감 제품은 설치후 즉시 현장용접, 볼트접합, 공장칠한 부품의 파손 또는 손상           된 부분을 깨끗이 정리하고 공장칠에 사용된 재료와 동일한 재료의 도장으로 그 부           분을 청소한다.

제6장  창 호 공 사

제 6 장 창호공사

1.1 일반사항

⑴  창호에 사용되는 모든 재료 및 부속품의 품질은 K.S 또는 동등품 이상의 것이어야

한다.

⑵ 모든 창호의 제작과 설치는 사전에 현장검측에 의하여 세부 시공상세도를 작성하고 감          독자의 승인을 받아야 한다.

⑶ 세부 시공상세도에는 창호철물, 보강철물, 기타 부속재의 종류, 설치위치, 재질 및

앵커 고정방법, 유리 끼우기, 물빠짐 위치, 크기 등이 상세히 나타나야 한다.

⑷ 시공상세도면은 시공자가 실측한뒤 작성해야 하며 도면에 누락되었으나 건물의 유지,

관리, 구조상 필요한 것에 대해서도 시공상세도에 나타내 주어야 하며 이에 대한

시공비는 시공자 부담으로 한다.

⑸ 외기에 면한 모든 창틀 및 문틀에는 감독자의 승인을 받은 주변의 재료에 적합한

실리콘 실란트를 사용하여 코킹처리되어야 한다.

⑹ 창호의 형식 및 치수는 설계도면에 따르고 치수는 마무리 치수로 한다.

1.2 강제 창호

1.2.1 일반사항

⑴ 적용범위

① 이 항은 건물에 사용하는 강제창호의 제작, 시공에 적용한다.

② 이 시방에 규정하지 않은 사항에 대하여는 미리 감독원과 협의하여 정한다.

1.2.2 재  료

⑴ 강제창 및 틀

① 새시바(sash bar)

새시바는 KS F 4507(강철제 창), KS F 4508(강철제 문)에 합격한 것으로서 변형, 흠,           빨간 녹 등이 없는 것으로 한다.  한국산업규격 이외의 형상의 것을 사용할 때의 재질         은 그 규격에 적합한 것으로서 사용하고, 형상 및 치수는 설계도서에 따른다.

② 냉간압연강판 : KS D 3512에 합격한 것으로 한다. 두께 및 규격은 설계도면에 따른다.

⑵ 강제 창호의 부속재

강제창호에 쓰이는 재료 및 부속부품의 품질은 KS F4507(강철제 창), KS F 4508 (강철         제 문)에 적합한 것으로 한다.

① 볼트 및 너트: 황동제 또는 아연 도금 두께 10μ이상 도포된 제품

② 로라 : 부식되지 않는 스테인레스 또는 폴리카보네이트 나일론 재질로 호차는 20만회           이상의 미닫이에도 이상이 없어야 한다.

③ 기밀제 : 부식되지 않는 나일론 계통의 섬유질로 특수모양 후레임에 끼워넣어 탈락            및 이동하지 않도록 부착하여야 한다.

④ 완충제 : 부식되지 않는 네오프렌 고무계통으로 탈락 및 이동하지 않도록 부착하여야           한다.

⑤ 손잡이 및 크리센트: 스텐레스, PVC 폴리카보네이트 나이론 계통으로 견고하게 제작           하여 부착하여야 한다.

⑥ 후로어 힌지(FLOOR HINGE) 사용시 BASE PLATE는 STS304 두께 2.0mm 이상으로           도어 작동시 변형 또는 마모가 되지 않도록 견고하게 설치하여야 한며 외관상 지장           이 없어야 한다.

⑶ 부품에 쓰이는 재료의 지정

① 미끄럼의 목적으로 쓰이는 부분은 황동제로 한다.

② 문의 여닫음에 의한 충격을 방지하기 위하여 고무 사이런스(silencer)를 사용한다.

⑷ 녹막이 도료

녹막이 도료는 KS M 5967(연산칼슘 방청페인트) 2종에 규정하는 도료 도는 이와 동등        이상의 녹막이 성능을 갖는 도료로 한다.

⑸ 방화문은 제규정에 적합한 방화 성능을 인정할 수 있는 제품이어야 하며 방화문의 검         사는 KS F 2268 건축용 방화문의 방화 시험 방법에 준한다.

⑹ 냉연 아연도금강판 두께는 방화문 및 후러쉬 도어의 문틀은 1.6mm 문짝은 1.2mm 양         면으로 내부 충진재는 인슈레이션(GLASS WOOL 두께 40mm,밀도 #80)을 삽입한다.

1.2.3  제  작

⑴ 제작자는 승인된 시공도면 등에 기초하여 충분한 품질 관리 하에 정확하고 신중히 제         작한다.

⑵ 제작자는 ROLL FORMING기, PRESS기, 분체 정전도장 및 건조시설, 전기아연도금 및         화성 피막처리 설비를 보유하여야 한다.

⑶ 공장 가공

① 성형, 절단, 휨, 구멍뚫기 등의 기계가공은 정확히 하며 용접가공은 열에 의한 변색,         비 틀림, 얼룩 등이 생기지 않도록 정확하게 마감한다.

② 아연 도금층 보호를 위하여 후레임은 ROLL FORMING 하여야한다.

③ 용접부의 보임부는 평활이 마무리 한다.

⑷ 공장 조립: 부재 및 보강재 등의 접합은 정확하고 확실하게 하며 용접 및 절단부위는          보완  하여 아연도금 처리를 한다. 부재는 변형의 수정, 녹떨기를 하고 치수를 정확히          하여 빗물막이 방수가 양호하고 여닫음이 원활하게 튼튼히 조립한다

⑸ 전처리 과정: 창호 조립 후 화학적 방법에 의하여 녹 및 이물질을 완전히 제거하여 보         호 피막을 형성하고 창호 제작 후 전기 아연도금 부착량이 10μ이상 되도록 처리한다

⑹ 도장 : 화성피막 및 침투처리 10μ이상으로 하며 마감하는 상도는 분체정전 도장으로 건         조도막 두께는 1회 도장으로  50μ이상이어야 한다.

⑺ 검사 : 제작자에 의한 자체 검사와 감독관이 동참하는 입회 검사로 나누며 자체검사에         서 치수의 정밀도는 건설교통부제정 건축공사시방서에 의한다.

⑻ 공장 내 보양: 제작 완료 후 폴리에틸렌으로 전체 면을 포장하여 출고한다.

1.2.4 창호설치

⑴ 설  치

① 창문 설치는 철물, 부속품, 작동장치 등을 고려하여 감독원의 지시에 따라 설치한다.

② 창문은 힘을 가하여도 뒤틀리지 않도록 버팀대, 가새 등으로 보강하여 운반하고, 밑           틀, 윗틀 및 선틀이 수평, 수직이 유지되도록 설치한다.

③ 창틀은 지지구조에 견고하게 고정시킨다.  또한, 원활한 작동 및 방수, 방풍을 위하            여 접촉부분에 틈막이재를 견고하게 설치한다.

④ 금속표면은 깨끗하게 청소하고 변색되었을 때는 복구시킨다. 아연도금된 철재나 부식          성재료의 표면은 다른 재료와 접촉으로 인한 정전기가 발생되지 않도록 아스팔트 도

장을 하거나 플라스틱 재료를 끼운다.

⑵ 검  사

① 보통 강제창호에 있어서 설치 정밀도는 아래와 같다.

틀의 대칭치수 차           :  3㎜ 이내

틀, 문의 뒤틀림, 휨, 부풀음 :   2㎜ 이내

틀의 기울기                :  2㎜ 이내

제7장  수 장 공 사

제 7 장 수장공사

1.1 일반사항

1..1.1 적용범위

건축물 내부의 수장 목공사에 사용되는 내부 전반의 목공사에 대하여 적용한다.

1.2 자재

1.2.1 목재

⑴ 함수율

목공사에 사용하는 각재는 될 수 있는 대로 건조한 것을 쓰고, 수장재의 시공에 있어서    함수율은 개별 KS 규격에 따르거나 공사시방을 따르며, 공사시방에서 정한 바가 없으면    아래표를 표준으로 한다.

종 별	A 종	B 종	C 종	비 고
함 수 율	15% 이하	20% 이하	24% 이하	함수율은 온 단면에 대한 평균치로 한다.

⑵ 수종

① 수장재는 수종이 명시되지 않은 경우 라왕 또는 동등 이상 재질의 목재를 사용한다.

② 구조재는 수종이 명시되지 않은 경우 육송 또는 동등 이상 재질의 목재를 사용한다.

③ 나무벽돌은 구조재와 동일한 재질이 목재를 사용한다.

1.2.2 철물

⑴ 철물은 형상 및 치수가 정확하고 떨어짐, 찢김, 들뜬 녹이 없어야 하며, 사용용도에            가장적합한 형과 크기의 것을 사용한다.

1.2.3 목재의 방연처리

⑴ 일반사항

① 실내수장 및 실외라도 연소 우려가 있는 곳에 사용하는 목재의 방연(防燃)처리 또는           방연목재에 적용한다

② 방연처리는 목재 방연제에 의한 개설법･가압법･침지법･도포법 또는 뿜칠법으로 한다

③ 목재는 방연처리에 지장이 없는 정도로 건조되어야 하며, 방연처리된 목재는 충분히           건조된 후에 사용한다

⑵ 공법

① 목재 방연처리의 종별은 아래의 표에 따른다.

종 별	1 종	2 종	3 종
공 법	개설법 또는 이에 준하는 가압법	2시간 침지	2회 도포 또는 2회 뿜칠

② 목재 방연처리의 종별 중 2종･3종의 방연처리는 목재가공후에 한다

③ 방연처리를 한 목재의 갈램에 대하여서는 공사감독자의 지시에 따라 3종의 처리를 한다

1.2.4 흡음판 마감 몰딩

재질은 도면 및 특기가 없는 경우, 라왕, 중질섬유판(MDF) 또는 합성수지제로 하며 품질       기준은 다음과 같다.

⑴ 재료

① 중질섬유판(MDF) 제품

- 난연성 : 난연중질섬유판

시험항목	단 위	기 준	관련규격
밀 도	g/㎠	0.4～0.8 미만	KS F 3200
휨 강 도	㎏f/㎠	300 이상
포름알데히드 방출량	㎎/ℓ	5 이하
함 수 율	%	3～15 이하
박리강도	㎏f/㎠	5 이상
목재용 나사못 지지력	㎏f/㎠	50 이상
흡수두께 팽창율	%	12 이하

② 합성수지제품 : 난연성 제품으로 한다.

⑵ 접착제

① PVC제인 몰딩를 부착하기 위한 접착제는 승인된 제조 업자의 제품자료에 따른다.

1.3 시공

1.3.1 시공준비

⑴ 목공사에 사용되는 부재는 정확하게 절단 가공하여 수직, 수평을 맞추어 이음 및 맞춤         부위에 틈이 생기지 않도록 견고하게 고정한다.

⑵ 목재의 이음위치는 한 곳에 집중되지 않도록 엇갈리게 배치하고, 이음간격이 적절하게         되지 않는 지나치게 짧은 길이의 목재는 사용하지 않도록 한다

1.3.2 설치

⑴ 돌출물, 요철 등이 없이 평탄하게 마감하여 먼지받이 등의 부착에 지장이 없어야 한다.

⑵ 이음부분이 틈이 생기지 않도록 미려하게 시공한다.  특히, 꺾임부위에서는 도면 및          시방에 별도의 언급이 없는 한 45°연귀맞춤으로 한다.

⑶ 시공자재의 규격상 보강철물이 필요한 경우 녹이 슬지 않는 제품을 사용하여 견고하게         시공한다

⑷ 들뜬 부위가 없게 밀착시켜 부착하고 숨은 못치기를 한다.

⑸ 합성수지제의 마감 몰딩의 부착은 접착제를 바탕면과 부착재료에 전면도포하여 밀착시켜 시공          한다. 시공자재의 규격상 보강철물이 필요한 경우 녹이 슬지 않는 제품을 사용하여 견고하게           시공 한다.

⑹ 구석진 부위에 합성수지제를 붙일 때는 걸레받이의 꺾여지는 부위의 뒷면을 두께의 2/3정도            컷팅 하여 접어서 벽면에 밀착시킨다.

1.3.3 청소

⑴ 먼지받이, 마감몰딩를 설치한 후 표면에 오염된 용착제를 제거하고  깨끗이 청소한다.

시험항목	단 위	기 준	관련규격
밀 도	g/㎠	0.4～0.8 미만	KS F 3200
휨 강 도	㎏f/㎠	300 이상
포름알데히드 방출량	㎎/ℓ	5 이하
함 수 율	%	3～15 이하
박리강도	㎏f/㎠	5 이상
목재용 나사못 지지력	㎏f/㎠	50 이상
흡수두께 팽창율	%	12 이하

② 합성수지제품 : 난연성 제품으로 한다.

⑵ 접착제

① PVC제인 몰딩를 부착하기 위한 접착제는 승인된 제조 업자의 제품자료에 따른다.

제8장  철 거 공 사

제 8 장 철거공사

1.1 일반사항

1.1.1 적용범위

⑴ 적용범위

① 본 시방서는 건축구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의 증축 및 개축           을 목적으로 절단 또는 철거를 하는 공사에 적용한다.

② 철거공사시 건축공사와 공통되는 일반사항에 대해서는 일반시방서에 따른다.

③ 건축물의 보수 및 개수 등을 위한 외벽의 깎기 등의 작업 및 현장타설 콘크리트 말           뚝의 두부절단작업은 포함되지 않는다.

1.2 철거공사 계획

1.2.1 사전조사

건축물의 철거계획을 수립함에 있어, 철거대상건물의 형태, 규모 및 부지 공사주변의 환경      조건, 철거폐기물 반출을 위한 도로사정, 처리선 등의 정보나 기술적인 사전조사를 실시하      여 공기, 경제성, 안전성, 공해방지 등이 검토된 후 철거공법을 선정한다.

⑴ 철거건물의 규모와 부지

① 건물 준공시의 설계도서, 공사기록 등의 입수

건물 준공시의 설계도서, 공사기록, 특히 신축 이후의 증․개축에 대한 기록 등을 입          수할 수 있으면, 이를 통해 건물의 규모, 구조, 특징 등을 파악하고 철거 수량의 산정          이나 철거공법 선정의 자료로 한다.

② 부재의 형상, 치수의 실측

설계도서가 보존 여부와 관계없이 현지조사를 실시하여 구조형식이나 증․개축의 유          무, 건물의 균열 및 철근의 부식 상황, 바닥 등의 처짐, 구조부재의 노후도, 각 구조부          재의 형상과 단면치수 및 마감상태, 잔존 설비의 상황 등을 조사한다.

③ 공지의 확인

가설건물, 양생건물 이외 철거공사에 필요한 기자재의 작업공간 및 반출 콘크리트의           저장공간, 가설도로 등의 부지상황을 조사하여야 한다.

④ 관계자에 대한 조사

시공 당시의 관계자에 대한 면담조사가 가능할 경우 면담을 실시하여 건물 및 부지의          특성을 조사한다.

⑤ 잔존부의 조사

부분 철거의 경우, 동일 부지내의 건축물을 해제공사 시행 중에도 사용하는 경우, 진          동에 의해 영향을 받는 설비․기구에 대한 조사를 실시하여야 한다.

⑥ 부지내 매설물의 확인

부지 내에 매설된 가스, 수도관, 전기, 전화배선 등의 위치나 심도를 조사하여 철거공          사 지장 여부를 확인 후 조치한다.

⑦ 부지의 시험파기 및 내력조사

흙에 접한 부분의 조사는 필요에 따라 시굴, 보링 등을 수행하고, 외벽 부분 및 기초          부분에 대한 조사를 실시한다. 한편, 철거공사 및 신축공사의 공사계획시 중기를 설치          하거나, 부재를 흙막이재로 이용하는 경우에는 구조적인 검토를 하여야 한다.

⑧ 재해경력, 위험물 등 조사

철거대상건물의 화재, 동해 및 지진 피해 상황 등을 추적 조사한다. 또한 잔존시설의          위험물, 가연물, 이중 슬래브내 침전물의 유무 및 처리상황을 조사하여야 한다.

⑵ 환경조사

① 주변건물, 공작물, 도로 등의 조사

철거장소 주변의 건축물, 공작물 등의 구조 및 규모, 마감재의 상태, 파일의 유무 및           도로의 구조, 사용 상황, 노후도, 공사 현장과의 거리, 위치, 관계를 면밀히 조사한다.

② 전력 및 급․배수의 시설조사

철거공사시 각종 기기의 전력사용에 대한 대책으로 주변의 전력상황과 철거시 발생하          는 분진 등을 위한 살수 및 기타사용에 필요한 급수 및 배수시설을 설치하여야 한다.

③ 공사주변 및 처리선까지의 도로 규제

공사장 주변에서의 주행속도, 적재차량, 도로 등에 대한 조사검토가 필요하며 철거재          를 반출하는 적재 트럭의 대기장소나, 적재할 수 있는 공간의 확인, 차량의 반출입 방          법을 검토한다.

1.2.2 철거시공계획

⑴ 철거를 시작하기 전 사전조사를 토대로 건축물의 철거방법과 작업내용에 관한 계획서         를 감독원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

⑵ 공법의 선정

철거공법의 산정방법은 사전조사를 근거로 하여 공사의 기간, 시공성, 안전성, 경제성,         공해 등의 법적 규제 및 주변의 생활환경 등을 충분히 검토하여, 철거작업상 모든 필요        조건을 예측해서 이에 대응할 수 있는 적절한 철거공법을 선정한다.

⑶ 철거시공계획은 공사의 지침이 되는 것이므로 현장책임자는 이의 내용을 잘 이해하여         야 하며, 임의대로 변경하거나, 본 계획에서 벗어난 작업을 해서는 안된다. 또한 계획을         변경할 경우에는 공사의 안전을 확보하는 관점에서 진지하게 검토되어야 하며, 시공 내         용에 미비한 점이나 불명확한 점이 있을 경우에는 감독원에게 수정과 개정을 요구하고,         완전하게 합의한 후 작업하여야 한다.

⑷ 철거공사에 뒤이어 신축공사가 예정되어 있을 때에는 신축공사 착공과 관련하여 철거         공사의 시공순서와 병행하여 작업 방법을 검토하여야 한다.

⑸ 철거시공업자는 정확한 공정 계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도         록 하여야 한다.

3. 시 공

3.1 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 철거공사상 필요한 사항은 감독원과 협의하여 시공      자의 책임으로 면밀히 시공한다.

3.2 작업준비

⑴ 주변상황의 파악

공사수행시 소음, 진동, 분진, 철거재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한 문제점을 최소로 줄        일 수 있도록 세심한 주의를 하여야 하며, 공사 수행에 앞선 주변의 상황을 확인하고 주        변 상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

⑵ 각종 신청 및 신고

철거공사 수행에 앞서 건축법에 의한 공사현장에서의 가설물 설치 신고, 도로법, 도로교        통법에 의한 도로의 점용, 통행제한 구역 내의 특수 차량 출입, 공해 발생에 대한 특정        공사의 사전신고 등 철거공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하여 철거 시공 계획에 따        라 건물 소유자 또는 시공자가 각종 신고 수속을 마쳐야 한다.

⑶ 설비 관계 인입 배관의 철거

건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요 배관설비에 대한 봉인        및 철거를 하여야 한다.

⑷ 가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 감독원과 충분한 협의를 하여 공법, 각종        양생시설, 안전대책을 수립하여야 한다.

⑸ 반입, 반출로

반입, 반출로는 내외 조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상        정리, 정돈을 하며, 반입, 반출시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안전에 유의한다.

3.3 해체 및 철거

⑴ 철거공사는 철거 준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 예산 내에서 공사가          안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

⑵ 철거건물의 종류에 따라 수종의 공법을 조합하여 사용하고자 할 때에는 감독원과 협의         하여 결정한다.

⑶ 가연물이나 진동 등에 낙하, 탈락 및 박리가 되기 쉬운 재료(내화피복재 등)는 사전에         철거한다.

⑷ 구조물은 상부에서부터 지상에 이르기까지 철거순서에 따라 철거작업을 체계있게 진행         한다.

⑸ 부재 형태로 철거할 때는 알맞은 크기로 나누어 철거한다.

⑹ 철거된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않도록 주         의한다.

⑺ 구조용 골조 부재를 철거할 때는 기중기, 데릭 또는 다른 적당한 방법으로 안전하게 지         면에 내려놓는다.

3.4 철거발생물의 처리 및 재이용

⑴ 철거폐기물의 처리

① 철거폐기물의 낙하

철거폐기물의 지상낙하방법은 철거공법에 따라 적절한 기계 및 방법을 선택하고, 안전          대책을 수립, 인접설비의 피해가 없이 낙하할 수 있도록 한다.

② 철거폐기물의 적치

지상에 낙하된 철거폐기물을 적당히 적치할 수 있는 장소가 마련되어야 하며, 적치된          철거폐기물의 반출을 위한 기계설비 및 트럭 등이 들어갈 수 있는 공지가 확보되어야          한다. 또한 원칙적으로 폐기물의 적재는 도로 위에는 하지 않으며, 부득이한 경우, 적          재작업을 안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량을 정리하여          야 한다.

③ 철거폐기물량의 파악

철거대상물의 철거에 따른 폐기물량을 정확히 파악하여 철거기구의 선정, 반출 계획,          폐기물 처분 장소 확보 등을 결정한다.

④ 철거폐기물의 반출

차량운행은 철거 처분 장소까지의 운행시간, 운행경로의 파악 및 필요한 곳에는 교통          안내원을 배치하는 등 적절한 조치를 하여야 하며, 철거재는 중량물, 부정형의 것은           운반중 흘러내릴 우려가 있으므로 운방차량의 규격에 알맞은 크기로 철거재를 구분하          여야 한다. 철거폐기물 운반시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고, 중량물의          운반중 도로, 교량 등이 파손되지 않도록 한다.

⑤ 철거폐기물 처리 장소의 확보

현장과 철거폐기물 처리 장소와의 거리, 처리조건 등에 따라 철거공사비가 크게 좌우          되므로 철거공사 수행시 특히 처리 장소 확보에 유의하여야 한다.

⑵ 철거 발생물의 재이용

① 재활용 방안 모색

철거대상물의 종류 및 형태에 따라 차이가 있겠으나 폐기물의 감소, 자원절약의 차원          에서 가능한 한 철거폐기물의 재생 및 재이용 방안을 모색한다. 또한 수급자가 수거할          만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 철거공사 중 구조물 중에서 별도          로 철거할 수 있다. 특히 인체에 유해한 폐기물은 별도 처분할 수 있도록 한다.

② 지하실 및 빈틈을 메울 때에는 철거작업으로 생긴 부스러기, 쓰레기 그외 유기 물질          등은 제거하고, 양질의 자갈 및 모래를 포함한 흙을 사용한다.

3.5 철거마무리 작업

철거공사가 종료되면 다음과 같이 공사시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

⑴ 가설물 철거

① 가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒤처리를 한다.

② 비계의 최종철거와 발판의 처리를 한다.

③ 각종 양중설비를 철거 반출한다.

④ 가설건물을 철거하고 뒤처리한다.

⑤ 각종 가설자재를 집적하여 반출한다.

⑥ 가설 울타리를 철거 반출한다.

⑦ 기타 철거와 관련된 부속재료를 반출한다.

⑵ 복원작업

① 근접건물이나 공작물 등에 철거공사로 인한 영향부분이 있으면 모두 보수 복원공사           한다.

② 공사구역 주변의 손상부분을 보수 청소한다.

5. 환경 및 안전대책

5.1 환경대책

⑴ 건축구조물 철거시 주변의 소음, 진동, 부진 등 공해에 대한 법적 규제를 조사하고 착         공전 적절한 조치를 하여야 한다.

⑵ 소음방지대책

저공해형 공법 및 건설기계의 채택, 방음덮개 및 차음박스 설치 등 동력원에 대한 소음        방지대책을 수립하고, 방음하우스, 방음벽 등에 의한 차단효과를 이용하는 방법, 철거하        는 건축물 개구부에 방음패널을 설치하여 건축물 내에서 발생하는 소음의 외부 전파를        최소화 하도록 한다.

⑶ 진동방지대책

강구를 이용하여 타격하는 경우에는 타격시의 진동이 전달되지 않도록 구조물, 지반 등        을 적절한 위치에 절연시켜 둘 필요가 있으며, 대형부재를 전도하는 경우에는 전도하는        면에 낡은 타이어 등의 쿠션재를 깔아두어 지반에 전파되는 충격 진동을 저감하도록 한        다.

⑷ 분진방지대책

필요에 따라 부분적인 방진커버 혹은 설비전체를 가리는 시설물을 설치하며, 분진의 비        산을 방지하기 위하여 물뿌리기, 방진벽 설치등 적절한 조치를 하여야 한다.

5.2 안전대책

⑴ 철거공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공시에는 반드시 안전위생관리          계획서를 작성하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

⑵ 중기 차량은 정기 검사, 작업전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하며 차         량이동시에는 유도원을 배치하여야 한다.

⑶ 구조재의 부식상태 및 재료의 접합 상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가         발생하지 않도록 하여야 한다.

⑷ 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 하며, 철거공사시 대량의 가연물         이 발생하므로 담뱃불 또는 가스 절단기의 불꽃에 의한 화재의 우려가 있기 때문에 공         사현장에는 필히 소화기, 소화용수, 살수설비를 설치한다.

⑸ 구조물을 전도시키거나 기계를 사용해서 철거하는 경우는 구조적 안정성을 확인함과          동시에 비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.

⑹ 크레인, 차량 등의 중량차는 출입 및 운행횟수가 많으므로 교통안전 및 장내 정리에 주         의하여 안전통로를 설치한다.

⑺ 철거공사시 철거물 조각, 철근등의 비산, 낙하 방지를 위하여 비계 전면에 양생망 등으         로 보호하며, 필요에 따른 안전시설을 하여야 한다.

제9장  폐기물 공 사

제 9 장 폐기물공사

1. 일반사항

1.1 용어의 정의

⑴ 이 시방서에 명기된 감독원라 함은 이 공사의 공사관리.기술관리를 담당하는 연구개발

특구진흥재단을 지칭하고, 협력원이라 함은 이 공사의 해당 지체장애인협회을 말하며,         이들 모두를 감독원이라 한다.

⑵ "건설폐기물"이란 공작물(건축 및 토목구조물)의 신축 및 해체공사시 발생되는 토사,          폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 건설汚泥, 폐지, 폐섬유, 금속류, 폐플라스틱, 폐목재,         유리 및 도기류, 폐유 등의 부산물을 총칭하는 것으로, 건설공사 전반에 걸쳐 배출되는         폐기물(지정폐기물 포함)전체를 포함한다.

⑶ "폐콘크리트류“라 함은 건축, 토목공사 등 건설공사에서 발생되는 철근콘크리트, 무근         콘크리트, 시멘트벽돌, 시멘트블록 덩이를 말한다.

⑷ "기타류"라 함은 폐콘크리트류를 제외한 건축,토목공사에서 발생되는 자재 등을을 말한         다.

⑸ “처리” 폐기물의 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등에 의한 중간처리와 매립, 해역배출 등에          의한 최종처리를 말한다.

⑹ “재생골재”는 최대직경 크기가 100mm이하, 이 물질 함유량 1%이하를 말한다.

⑺ “폐기물처리시설”은 폐기물 중간처리시설과 최종처리시설로서 대통령령이 정하는 시설         을 말한다.

⑻ “사업장폐기물”은 대기환경보전법, 수질환경보전법 그리고 소음,진동규제법의 규정에                         의하여 배출시설을 설치, 운영하는 사업장 기타 대통령령이 정하는 사업장에서 발생하는 폐기             물을 말하며, 건설폐기물은 사업장폐기물에 속한다.

1.3 감독원의 업무

⑴ 도급자에 대한 감독원의 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독자의 권한과 책임이며, 감         독원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 하고 경미한사항은 현장에서 구두로 지시 및 승         인을 할 수 있다.

1.4 도급자의 책무

⑴ 도급자는 공사계약서 및 설계도서에 따라 충실히 수행하되, 감독원의 검사, 승인, 또는         협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

⑵ 도급자는 관계법령의 규정에 의해 적법한 절차로 폐기물 반출 및 처리를 하여야 하며         공사감독원이 관계 법령의 규정에 의한 공사감독업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력         하여야 한다.

2. 처리계획

2.1 처리계획의 작성

⑴ 배출자는 건설폐기물의 적정처리하기 위하여 폐기물관리법령에서 규정하는 건설폐기물         의 수집, 운반, 중간처리 및 최종처리에 관한 구체적인 처리계획서를 작성하여야 한다.

① 처리계획 작성에 있어서는 다음 사항을 주의하여야 한다.

∘발주자와 사전에 면밀한 협의를 하여야 한다.

∘중간처리를 행하는 경우 건설폐기물의 성상에 따라 파쇄, 소각, 분쇄, 선별 등의 처            리방법을 결정하여 위탁하여야 한다.

∘건설폐기물은 재생골재, 재생모래 등으로 재 이용있게 하며 자원절약은 물론 환경을            보전하여야 한다.

∘매립 및 소각 물량을 최대한 줄여야 한다.

∘현장여건이 불가능한 경우를 제외하고는 성상별로 분리하여 배출하여야 한다.

∘폐기물이 흩날리거나 유출되지 않도록 각별히 신경을 써야 한다.

2.2 건설폐기물 처리요령 및 방법

⑴ 보  관

① 현장적치기간은 계약시 발주처가 지정한 시한을 넘기지 않아야 한다.

② 현장에서 상차과정 중에 분진이나 소음의  분을 최소화하도록 한다.

⑵ 운  반

① 건설폐기물 전용운반차량으로 운반한다.

⑶ 처리절차

① 각종 신청 및 신고 : 본용역의 수행자는 용역수행에 앞서 관련법에 의한 배출자 신            고, 도로교통법에의한 도로의 점용, 통행제한 구역내의 특수 차량 출입, 공해 발생에           대한 특정 공사의 사전신고 등 필요한 제반사항을 미리 조사하여 처리계획에 따라            배출자가 각종 신고 수속을 마쳐야 한다.

② 건설폐기물은 공사가 완료되기 이전 현장내 운반이 완료되어야한다.

③ 관리대장기록 : "사업장폐기물관리대장"을 건설폐기물 배출시작시점에서 완료시점까           지 작성하여 준공시 제출하여야 한다.

④ 처리실적보고 : 건설폐기물의 배출종료일로부터 15일 이내에 기 사업장폐기물 배출            신고한 관청에 "폐기물배출 및 처리실적 보고서"를 제출하여야 한다.

⑤ 준공 ; 본 공사의 완료시 처리와 관련된 각종기록(사진포함)과 보고서를 첨부하여 준           공계를 발주자에게 제출하여야 한다.

⑷ 주의사항

① 건설폐기물의 처리는 건설폐기물협회에 등록되어 있는 업체에서 운영하는 재활용 센           터에 처리함을 원칙으로 하며, 부득히 건설폐기물 처리장으로 처리한 경우 사전 협의           후 적법하게 처리한다.

제10장 기타공사

제 10 장 기타공사

1. 주차구획선 도장공사

1.1 일반사항

⑴ 주차구획 정비 및 주차라인 재도색 공사이며, 신규 주차구획을 위한 기존주차라인 제거,                 방향지시선, 중앙선, 도로경계선 등의 재도색을 포함한다.

1.2 시공

⑴ 융착 수동식 라인마카는 핸드가이드식 라인 마카를 사용하여야 한다.

⑵ 주차구획선과 주차금지선은 야광 반사율을 높이기 위하여 유리알비드를 사용하고,             접착제 프라이머는 도색후 10~30분간 건조 후 융착성 도료로 도색한다.

⑶ 페인트 도색은 두께 1.5mm, 폭 15cm로 한다.

⑷ 도색 시 바닥의 흙, 수분 등 이물질이 있을 경우 이를 완전히 제거 후 작업한다.

⑸ 불가피하게 주차구획선 제거시에는 아스콘포장이 손상되지 않도록 시공하여야 한다.

⑹ 본 공사에 투입되는 인원은 숙련공을 배치하여야 하며, 부실공사 발생시에는 재시공 하         여야 한다.

⑺ 제반 공사의 진행은 감독관에게 작업위치 등 지시를 받아 실시하여야 한다.

⑻ 도색작업은 충분한 홍보 후 차량을 이전시키고 도색 한다.

𐌟 카스토퍼 설치 규격

𐌟주차라인 마킹 규격

장애인 주차면	일반주차면

2. 장애자용 유도블록

1.1 적용 범위

이 규격서는  보행 위치와 방향의 안내 및 위험물의 주의 표시를 하는 안전유도블록(시각장     애인용 점자블록)에 대하여 규정한다.

1.2 분류

다음과 같이 분류한다.

구분	규격	용 도
1	안전유도블록, 300×300×60mm, 점형, 불투수	위치 및 주의 표시용
2	안전유도블록, 300×300×60mm, 선형, 불투수	유도 표시용

1.3 재 료

순서	규격명	분류	재료	규격	원산지
1	안전유도블록, 300×300×60mm, 점형, 불투수	콘크리트제	시멘트	KS L 5201, KS L 5210, KS L 5211, KS L 5401	한국
			골재	KS F 2526, KS F 2527
			혼화재료	KS F 2560, KS F 2561, KS F 2562, KS F 2563, KS L 5405
			물	기름, 산, 염류, 유기불순물, 현탁물 등의 해로운 양을 포함해서는 안된다.
2	안전유도블록, 300×300×60mm, 선형, 불투수
			착색재	정상적인 화학공정을 거치고 내후성이 우수하고 블록의 품질 및 환경에 해로운 영향을 주어서는 안된다.

⑴ 형  태

- 블록의 겉모양은 균일하고, 비틀림, 해로운 균열 또는 흠 등이 없어야한다.

- 블록에 무늬를 넣을 수 있으며, 표면의 가장자리는 미려한 모떼기를 해도 된다.

- 유색 블록의 색상은 일정해야 하여야 하며, 색얼룩 등이 없어야 한다.

- 점자블록은 그림과 같이 구분한다.

점형                                   선형

- 점형 블록의 돌출점은 반구형, 원뿔 절단형 또는 이 두 가지의 혼합형으로 블록당 36          개의 돌출점을 가져야 한다.

- 선형 블록의 돌출선은 상단부 평면형으로서 블록당 4개의 돌출선을 가져야 한다.

순서	규격명	형태	규격치수 (mm) (길이×나비×두께×돌출부의 높이)	허용오차 (mm)
1	안전유도블록, 불투수, 300×300×60mm, 선형	선형	300×300×60×5	길이, 나비 : ±2/ 돌출부 : ±1
2	안전유도블록, 불투수, 300×300×60mm, 점형	점형	300×300×60×6	길이, 나비 : ±2/ 돌출부 : ±1

⑵ 기 능

- 장애자용 유도블록 - 점형 (위치 및 주의 표시용)

시각장애인 보행동선의 분기점, 대기점, 시발점, 목적지점등의 위치를 표시하거나 위험          물이나 위험지역을 둘러 막는데 사용되는 시설물로, 상판이 돌출점으로 이루어진 것을          말한다.

- 장애자용 유도블록 - 선형 (유도 표시용)

시각장애인의 보행동선의 분기점, 대기점, 시발점에서 목적방향으로 일정한 거리까지          설치하여 정확한 방향을 설정하는데 사용되는 시설물로, 상판이 돌출선으로 이루어진          것을 말한다.

⑶ 마감 및 외관

- 점자블록의 외관은 균일하고 비틀림, 해로운 균열 또는 흠 등이 없어야 한다.

- 점자블록 표면의 가장자리는 미려한 모떼기를 해도 된다.

- 표면층이 있는 점자블록의 경우 표면층의 두께는 표면에서 8mm 이상으로 하며, 휨           시험 후 표면층의 분리가 일어나서는 안 된다.

- 유색 점자블록의 색상은 일정하여야 하며, 색 얼룩 등이 없어야 한다.

- 유색 점자블록의 색상은 황색을 원칙으로 하고, 그 밖의 색상은 인수․인도 당사자 간          의 협의에 따르며 색이 일정하여야 하며, 색 얼룩 등이 없어야 한다.

⑷ 기타

- 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 납품상 고려되어야 할 사항은 감독관의 지시에 따           른다.

- 구매계약 수량은 현장여건에 따라 증감될 수 있음

3. 카페트 공사

1.1 일반사항

1.1.1 이 시방서는 카페트 및 카페트 타일과 그 부자재를 사용하여 건축물의 내부 바닥 마무        리를 하는 공사에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

⑴ 분리 쿠션형 카페트(Carpet with Separate Cushion)

⑵ 접착 카페트(Carpet-Glue Down)

⑶ 카페트 타일

1.2 재료

1.2.1 분리쿠션형 카페트

⑴ 윌턴 카페트 : KS K 2618의 품질에 합격하거나 동등이상의 품질이어야 한다.

⑵ 터프트(Tufted) 카페트 : KS K 2619의 품질에 합격하거나 동등이상의 품질이어야 한다.

1.2.2 접착 카페트

⑴ 윌턴 카페트 : KS K 2618의 품질에 합격하거나 동등이상의 품질이어야 한다.

⑵ 터프트(Tufted) 카페트 : KS K 2619의 품질에 합격하거나 동등이상의 품질이어야 한다.

1.2.3 카페트 타일재

⑴종류 : 루프(Loop), 커트(Cut)

⑵ 두께 : 6.0～9.5㎜

⑶ 규격 : 500㎜×500㎜

⑷ 물성 : 정전기 방지용

⑸ 디자인 및 색상 : 공사감독자가 승인한 견본품

1.3 시공

1.3.1 작업준비

⑴ 바탕면의 평활도와 최대 평활오차가 ±6㎜/3m가 되었는지 검사한 후 작업에 임한다.

⑵ 바탕면이 요철 및 튀어나온 부위를 제거한다. 작은 홈, 크랙, 조인트, 구멍 및 기타            결점들은 바탕 채움재를 사용하여 평탄하고, 거치른 표면을 갖도록 준비한다.

1.3.2 카페트 설치

⑴ 1차 재단 : 공사감독자의 승인을 득한후 깔기 시공계획도에 의거 1차 재단을 하여   잔         여분은 장외로 반출시켜 작업장내를 깨끗이 청소해야 한다.

⑵ 스무스에이지(Smooth Edge) 설치 : Smooth Edge는 벽면으로부터 5㎜를 띄워 1″콘크         리트못을 200㎜ 간격으로 박아 고정시켜야 한다.

⑶언더펠트의 설치 : 언더펠트가 밀리지 않을 정도로 공사감독자의 승인을 득한 접착제를         적당한 간격으로 도포해가면서 Smooth Edge와 Smooth Edge간에 언더펠트를 깔아야 하        며 Smooth Edge의 이음부분은 양면천 테이프(Double Face Cloth Tape)를 사용하여 이        음 시공해야 한다.

⑷ 카페트 깔기

카페트의 최종마감은 벽에서 벽사이(Wall to Wall 방법)로 시공하며 모든 문양은 가로, 세로, 대각선 방향으로 정확하게 맞추어 이음부분을 식별할 수 없어야 한다.

카페트의 이음 부분은 양면을 잘다듬어 맞춘 뒤 지정된 열접착 테이프(Heat Bond Tape)를 카페트 뒷면에 펴서 열접착 테이프(Heat Bond Iron)를 사용하여 붙여야  하며 이음 처리한 카페트는 무릎차기도구(Knee Kicker) 또는 스트레처(Stretcher)를 사용하여 팽팽하게 펴서 Smooth Edge에 고정시켜야 하며 카페트를 발뒤꿈치로 강하게 밀어서 밀리지 않은 상태이어야 한다

분리 쿠션형 카페트는 건물방향에 평행하게 설치하고 모르터 바탕인 경우 아스팔트 펠트로 깔되 겹침나비는 30㎝ 내외로 한다.

⑸ 가장 자리 시공 : 벽면과 접하는 카페트 가장자리 부분은 가위 또는 트리머(Trimmer)         등으로 절단후 Smooth와 벽사이의 홈(5㎜ 정도)에 스테어 툴(Stair Tool)을 사용하여 집         어넣어야 한다.

1.3.3 카페트 타일 설치

⑴ 시공상세도면에 따른 실별 나누어 대기를 하고, 문꼴 옆, 기둥모양, 바닥 및 검사구  둘         레, 기타 잘라내서 붙이는 부분에는 특히 틈나지 않게 하여야 한다.

⑵ 붙임은 카페트 타일 설치에 필요한 만큼의 접착제를 바탕면에 고르게 바른 다음 필요에         따라 뒷면에도 접착제를 바르고 두드러지거나 턱지지않게 온통 붙임으로 하여야 한다.

⑶ 온장으로 깔도록 하며 수평을 이루도록 하여야 한다.

⑷ 표면마무리 : 붙임후 접착제의 경화 정도를 보아 표면마무리를 하여야 한다.

1.3.4 현장 뒷정리

⑴ 카페트 깔기시 발생된 카페트 및 언더펠트 조작등을 지정 장소에 정리, 반출시켜야  하         며 진공 청소기로 청소할 정도까지 깨끗이 청소를 해야 한다..

⑵ 카페트 깔기 및 청소 후 공사감독자의 검사 승인을 득한후 0.3㎜ 폴리에틸렌 필름을 겹         침부분이 150㎜ 이상이 되도록 카페트 표면을 보양하고 겹침 이음 부분은 접착 테이프로 밀         봉 처리하여 보행시 보양커버가 밀리지 않도록 졸대를 고정 시켜야 한다.

4. 시트필름 공사

1.1 일반사항

⑴ 목재, 금속재 및 석고보드면 등의 필름공사에 사용되는 필름의 재질과 시공방법 및 품질에              관하여 적용한다.

⑵ 필름시공은 기타공종(工種)(도장, 목공사 등)이 모두 끝난후 최종단계에서 시행하는 것         을 원칙으로 한다.

1.2 자재

⑴ 필름의 형상

① 소재 : 염화비닐 (PVC)

② 폭 : 1.22m

③ 길이 : 50m 혹은 25m

④ 형태 : 롤(ROLL) 형태

1.3 시공

1.3.1 점 검

⑴ 현장 상태가 필름 시공에 적합한지 검사한다.

⑵ 표면과 바탕재 상태가 제품제조업의 지침서 상의 내용과 같이 작업할 준비가 되었는지         확인한다.

⑶ 사항을 보완하기 전에는 필름작업을 진행하지 않는다.

1.3.1 점착순서

⑴ 실측과 재단

우선 접착면의 치수를 측정한다. 다음에 다수의 작업손실을 고려해서 필요한 치수보다         40~50㎜ 여유를 두고 필름을 재단한다. 재단은 마루에 편편한 작업판을 놓고 그 위에         서 한다.

⑵ 위치결정

필름을 피접착면 위에 놓고 전체의 위치를 결정한다. 위치가 결정되면 부주의로 이동되         지 않도록 주의한다. 특히 붙이는 면적이 클 경우 필름의 후지의 끝부분 50~100㎜를          벗기고 구부린 후 손가락을 위에서 부터 가볍게 눌러 준다.

1.3.1 부착 (제 1단계)

부린 후지의 끝부분에서 위로 플라스틱 주걱으로 압착한다. 압착은 우선 중앙부분부터          하고 계속해서 좌우로 움직여 준다.

⑴ 압착방법

붙이는 표면에 대하여 플라스틱 주걱을 45도 각도로 기울여 1도 압착한 곳과 반정도 겹        쳐지도록 비키어 놓으면서 압착한다.

1.3.1 부착 (제 2단계)

후지를 차례로 200~300㎜씩 벗기고 필름을 후방향으로 가볍게 잡아당기면서 위에서 아        래로 압착한다. 이때 벗긴 후지를 구부리지 않고 그대로 후지의 탄력을 이용해서 붙이면        압착전에 접착제가 피접착면에 묻지 않아 작업이 용이하게 된다.

1.3.1 부착 (제 3단계)

전체를 한번 더 강하게 압착한다. 특히 끝부분은 신중하게 압착 한다.

1.3.1 기포의 처리

혹시 작업 중에 큰 기포가 생길 경우 필름을 비교적 크게 벗겨서 기포가 들어가지 않도        록 다시 한번 플라스틱 스퀴즈로 눌러준다. 또 적은 기포가 생길 경우에는 전체를 부치        고 난 후 침 또는 핀으로 기포의 중앙부에 구멍을 만들어 손가락 또는 플라스틱 스퀴         즈로 공기를 몰아내면서 압착한다.

1.3.1 마무리

끝으로 불필요한 부분을 커터로 잘라내고 마무리한다.

Ⅱ. 건축설비공사

Ⅱ. 건축설비공사

1.1.1 일반사항

1.2.1.1 적용범위

이 시방서는 다음의 제 공사에 적용한다.

(1) 서양식 대변기 설치

(2) 소변기 설치

(3) 세면기, 수세기, 싱크류 설치

(4) 샤워 설치

(5) 장비품 설치

(6) 설비유닛 설치

1.1.1.2 참조규격

다음 규격은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는      것으로 본다.

(1) 한국산업규격

KS L 1551  위생도기

KS B 2331  수도꼭지

KS B 2369  대변기 세척밸브

KS B 1534  위생도기 부속 쇠붙이

KS B 2330  플로팅 밸브

(2) 관공서, 수도사업자 및 하수도 관계규정 등의 적용을 받는 경우는 그 규정에 적합하거        나 사용 승인을 받아야 한다.

1.1.2 기기 및 재료

1.1.2.1 일반사항

(1) 위생기구에 내장 또는 부속되는 트랩의 봉수깊이는 50㎜ 이상 100㎜ 이하로 한다.

(2) 위생기구와 수도꼭지가 조합되어진 경우에는 충분한 토수구 공간이 확보될 수 있도

록 한다.

1.1.2.2 위생기구

(1) 위생도기

위생도기는 KS L 1551(위생도기)에 적합한 것으로 한다. 단, 종별, 형상, 치수 등이 규         격에 있지 않는 것은 그 사용목적에 적당하고 동시에 위생적이고 안전한 형상, 크기의         규격에 준하는 재질, 기능이 있는 제품으로 한다.

(2) 위생도기 이외의 위생기구

(가). 도기제 이외의 위생기구의 재질은 강판 법랑제, 주철 법랑제, 유리섬유강화 폴리             에스테르 수지제, 스테인리스 강제를 표준으로 한다.

(나). KS 규격에 있는 것은 그 규격에 적합한 것이라야 한다. 단, 종별, 형상, 치수 등이            규격에 없는 것은 그 사용목적에 적당하게 동시에 위생적으로 안전형상 크기의 것           으로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.

1.1.2.3 위생기구 부속품

(1) 일반사항

(가). 위생기구에 부속한 수도꼭지, 지수꼭지, 세척밸브는 KS B 2331(수도꼭지), KS B          2369(대변기 세척밸브)에 적합한 것으로 한다.

단, 종별, 형상, 크기 등이 규격에 없는 것은 그 사용목적에 적당한 동시에 위생                적으로 안전형상, 크기의 것으로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품                  으로한다

(나). 위생도기 등에 부속한 수도꼭지 이외의 부속품은 KS B 1534(위생도기 부속 쇠붙              이)에 적합한 것으로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 규격에 없는 것은 그 사용목              적에 적당한 동시에 위생적으로 안전한 형상과 크기의 것으로 규격에 준 하는 재              질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다.

(2) 대변기 부속품

(가). 서양식 대변기

① 스 퍼 드

KS B 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 대변기 스퍼드로 한다.

② 바닥플랜지

KS B 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 대변기 바닥플랜지로 하고 볼트 상부에는                 화장캡을 설치한다.

③ 바닥설치 볼트

내부식제 볼트로 한다.

④ 변좌 및 변뚜껑

변좌의 뚜껑 붙임은 표준으로 하고, 변기와의 사이에 알맞은 고무를 설치한다.                 또한 변좌 및 변뚜껑은 비틀림, 깨어짐, 균열이 없고 소독시 매끈한 표면을 지                 니는 재질, 구조의 것으로 한다. 뚜껑붙이의 경우 알맞은 받침, 고무를 설치하                 고 고정 쇠붙이의 설치 유무는 기구표에 의한다.

(3) 대변기 세척장치

(가). 대변기 세척탱크

대변기의 세척탱크는 대변기의 형식, 기능에 적합한 것을 사용한다.

(나). 대변기 세척밸브

① 사이펀식 또는 사이펀 제트식 대변기에 사용하는 세척밸브는 대변기의 사이펀	작용 종료 후 기구 트랩의 봉수를 회복할 수 있도록 물을 제공할 수 있는 것	으로 한다.

② 세척밸브는 그 유량을 조절 가능한 구조의 것으로 하고, 1개의 세척밸브를 2개                이상의 기구에 연결하여 사용해서는 안된다.

㉮. 세척밸브

KS B 2369(대변기 세척밸브)의 건축용으로 한다.

㉯. 급 수 관

비슷한 외형의 급수관은 이음매 없는 황동관으로하고 외경 25.4㎜로 한다.

㉰. 세 척 관

비슷한 외형의 세척관은 이음매 없는 황동관으로하고 외경 31.75㎜, 두께                      0.7㎜ 이상으로 대변기의 스퍼드에 접속하는데 적절한 형상의 것으로 한다.

㉱. 진공브레이커

주요 부분은 비철금속제의 대기압식의 것으로 하고 기능이 확실하고 내구                    성 이 있는 것으로 한다.

(4) 소변기 부속품

(가). 벽걸이 소변기, 벽걸이 스톨소변기

① 스 퍼 드 : KS B 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 소변기 스퍼드로 한다.

② 플 랜 지

KS B 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 소변기(벽) 플랜지(연관용 또는 강관용).

③ 설치볼트

강 및 금속제로 된 기구의 지지, 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다.

볼트 상부에는 화장캡을 설치한다.

④ 스프레다 :  내식성 내구성이 있는 재질로 하여 KSL 1551(위생도기)의 세척시

험에 적합한 것으로 한다.

(5) 소변기 세척장치

(가). 일반사항

세척수량, 세척시간 등은 기구를 유효하게 세척하기에 충분한 것으로 하고 KS 규              격에 있는 기구에 있어서는 동일규격의 세척시험에 적합하고, 규격에 없는 기구에              있어서는 동일규격에 준한다.

(나). 소변기 절수장치(개별감지 세척시스템)

소변기에 개별적으로 설치하고, 센서에서 사용자를 감지하고 자동세척(2 Times)장             치로 세척하는 시스템이다.

① 세척밸브

대변기 세척밸브의 건축용에 준하는 재질로 하고 세척기능이 확실하고 내구성                이 있는 것으로 한다.

② 감지부(밧데리식)

사용자를 적절하게 감지하는 것으로 하며 덮개는 합성수지 등 내식재료로 하                 고 형상, 방법은 그 사용목적에 적합하고 안전한 것으로 한다.

(다). 소변기 세척밸브

① 소변기 세척밸브

KS B 2369(대변기 세척밸브)의 건축용에 준하는 재질, 구조로 하고 세척기능                이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다.

② 세  척  관

두께 0.6㎜ 이상의 황동제 이음매 없는 관으로 하고, 소변기에 조합된 소변기                와의 접속에 적합한 형상으로 한다.

(라). 그 밖의 다른 세척장치는 공사시방서에 의한다.

(6) 세면기, 수세기 부속품

(가). 트랩(배수쇠붙이 붙임)

KS B 1534(위생도기 부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩 또는 세면기 트랩                (pop-up식)으로 한다. 단, 소형 수세기에 적합한 트랩은 KS B 1534(위생도기부속              쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩에 준한 재질, 구조로 한다.

(나). 브래킷(조임 쇠붙이 포함)

벽붙이 수세기 및 수세기에 필요한 브래킷은 금속제로 하고, 기구와의 조합된  것             으로서 기구의 지지에 충분한 강도를 가지는 것으로 한다.

(다). 행거(고정용쇠붙이 포함)

벽붙임 세면기에 필요한 숨겨진 행거는 금속제로 하고, 기구형상, 방법에서 기구의             지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. 또한 세면기 하면에는 벽면과의 금속제              고   정쇠붙이를 설치한다.

지수, 수도꼭지 : 5.2.1.2 (1)에 따른다..(단,장애자용은 전자감응식 수도꼭지로 한다.)

1.1.3 시공

1.1.3.1 일반사항

(1) 위생도기의 선별은 2개 이상의 동종기구가 동시에 보여지도록 설치되는 경우는 그 위     생기구의 허용차 이내에 있는 휘어짐, 비틀림, 얼룩 그밖의 다음 점이 설치된 후에 될     수 있는 한눈에 띄지 않도록 한꺼번에 선별한다.

(2) 위생기구의 설치위치 및 높이에 따라서 토수구 공간을 확보한다.

(3) 음수기의 배수는 간접배수로 하고 배수구 공간을 확보한다.

(4) 기구 및 쇠붙이의 양생

도기 및 쇠붙이류는 설치한 후 사용시까지 오손, 파손에 의한 피해를 막기 위해 적절      한 보호를 한다.

1.1.3.2 위생기구의 표준 설치법

기구의 설치 높이는 다음에 따른다.

(1) 단독 수도꼭지

기 구 명 칭	설치높이(㎜)	적 요
싱크		토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이
세면기 살수꼭지		토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이

(2) 신체장애자용 위생기구의 표준설치 거리(차 의자용)

기 구 명 칭	설치높이(㎜)	적 요
세면기 세척밸브(대변기용) 휴지걸이 난간	500(어린이용), 760～780(일반용) 750～1000(원격조작세척밸브) 650～900 대변기용 650～700 소변기용 1180 세면기용 740～780	바닥면에서 상단까지 바닥면에서 레버식 조작밸브 중심까지 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 바닥면에서 난간 중심까지 바닥면에서 난간 중심까지 바닥면에서 난간 중심까지

(3) 일반기구 및 샤워

기 구 명 칭	설치높이 (㎜)	적 요
벽걸이 소변기 벽걸이 스톨소변기 세면기 주방용 싱크 샤워(고정식) 핸드샤워 세척밸브(대변기용) 세척밸브(소변기용)	530 530 720 800～850 850 1870 850 1650 최소 150 최소 75	바닥면에서 립(RIM)상단까지 바닥면에서 립(RIM)상단까지 바닥면에서 물넘침수위까지 바닥면에서 물넘침수위까지 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심 까지 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워헤드 설치입구 중심까지 바닥면에서 샤워헤드 설치 훅 중심까지 변기상면에서 세척밸브 하단까지(세척밸브의 하부에 진공 브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지 변기급수구에서 세척밸브 하단까지

1.1.3.3 서양식 대변기의 설치

(1) 소정의 위치에 수평하게 설치한다.

(2) 변기용 플랜지와의 접합볼트를 견고하게 조인 후에 화장캡을 설치한다. 또는 대변기에         적당한 변좌를 정확하게 설치한다.

(3) 벽걸이 대변기는 소정의 위치에 설치한 변기설치 볼트에 수평으로 견고하게 설치한

다.

1.1.3.4 서양식 대변기 세척장치의 설치

(1) 세척밸브

소정의 위치, 높이에 설치된 급수관에 설치하여 대변기의 스퍼드 쇠붙이에 세척관으로         접속하며, 탱크를 향해 좌측을 표준한다.

1.1.3.5 소변기, 벽걸이 스톨의 설치

소정의 위치에 수평 또는 정확한 높이에 설치한다.

1.1.3.6 소변기 세척장치의 설치

(1) 세척밸브

세척밸브의 설치 및 세척관의 접속은 5.2.2.3의 세척밸브 설치에 준한다.

(2) 자동 세척탱크

(가). 소정의 위치 및 높이에 미리 견고하게 묻어둔 지지볼트에 탱크를 고정한다.  세척              관은   각 소변 급수구와 스퍼드 쇠붙이를 이용하여 접속한다.

(나). 세척관이 노출배관인 경우에는 지지쇠붙이 때문에 입상관은 벽면에 수직하게 수               평관은 역구배가 되지 않도록 하고 또는 은폐배관의 경우는 관의 종류에 따라               관 외면에 방식도장 또는 방로 피복을 한다.

(3) 그밖의 세척장치는 제조회사의 설치방법에 의한다.

1.1.3.7 세면기 설치

소정의 위치와 높이의 브래킷이나 벽행거 등을 사용해서 설치한다. 기구에 적합한 지

지쇠붙이를 설치, 도기상단을 수평으로 견고하게 설치한다. 배수쇠붙이의 나사부에는

누수되지 않도록 내열성 불건성 밀봉재료로 충당하고 충분하게 조여준다.

1.1.3.8 시험 및 검사

(1) 제품시험과 검사 기구류의 검사

그 소요의 기능, 구조, 재질, 형상, 길이에 상당하는 KS 기준에 적합한 제품인지 또는          사양서에서 요구하는 기능, 구조 등을 만족한 제조회사의 제품으로 되어 있는가를 확          인한다.

(2) 현장시험 및 검사

(가). 설치검사

각 기구가 정상 또 견고하게 설치되어 있는지를 검사한다.

(나). 통수시험

공사완료 후 빠르게 통수시험을 한다. 기구 부속품에서의 누수 유무 등을 검사한               다.

Ⅲ. 소방전기공사

Ⅲ. 소방전기공사

1. (시각경보장치)

청각장애인용 시각경보장치는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「시각경보장치의 성능인증 및 제품       검사의 기술기준」에 적합한 것으로서 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 복도·통로·청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실(로비, 회의실, 강의실, 식당, 휴게실, 오락       실, 대기실, 체력단련실, 접객실, 안내실, 전시실, 기타 이와 유사한 장소를 말한다)에 설치하며, 각       부분으로부터 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치할 것

2. 공연장·집회장·관람장 또는 이와 유사한 장소에 설치하는 경우에는 시선이 집중되는 무대부 부분       등에 설치할 것

3. 설치높이는 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것 다만, 천장의 높이가 2 m 이하      인 경우에는 천장으로부터 0.15 m 이내의 장소에 설치하여야 한다.

4. 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가       필요한 때 전기를 공급하는 장치)에 의하여 점등되도록 할 것. 다만, 시각경보기에 작동전원을 공        급  할 수 있도록 형식승인을 얻은 수신기를 설치 한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 수신기가 설치된 경우 어느 수신기에서도 지구음향장치 및 시        각경보장치를 작동할 수 있도록 할 것