		RFP 번호	2014-1
과제명	미래 맞춤형 유전자 세포치료 원천기술
과제개요	◦ 암, 심혈관질환, 희귀유전질환, 고령화 사회에 대두될 퇴행성 질환 등 현재의 방법으로는 치유에 한계가 뚜렷한 질환들은 보다 효율적, 혹은 근본적으로 치료할 수 있는 기술의 개발이 절실히 필요한 상황. ◦ 차세대 의약 엔진 중 집중 조명을 받고 있는 유전자와 세포 기술을 융합한 새로운 미래맞춤형 유전자 세포치료 원천기술을 개발하여 상기 질환 극복 대책 마련.
연구개발 목표	• 유전자 전달을 통한 세포치료제 고도화 원천기술 개발 • 지능형 바이러스를 활용한 난치 질환 치료제 원천기술 개발 • 스마트 DNA/RNA 디자인을 통한 혁신의약 원천기술 개발 • 연구 성과의 유형 자산 창출
연구개발 내용 및 범위	핵심과제-1: 유전자 전달을 통한 세포치료제 고도화 원천기술 개발 ◦ 세포 기능 강화 원천기술 개발 [예: 차세대 chimeric antigen receptor (CAR)] ◦ 유전자 치환(대체) 기술을 활용한 세포치료 원천 기술 개발 [예: 유전자 가위] ◦ 유전자 전달 혹은 제어를 활용한 줄기세포 치료제 기술 개발 핵심과제-2: 지능형 바이러스를 활용한 난치질환 치료제 원천기술 개발 ◦ 세포 선택적 복제 가능한 바이러스 기술 개발 ◦ 체내 직접 전달용 지능형 바이러스 치료제 기술 개발 ◦ 바이러스 전달체의 안전성 확보 기술 개발 핵심과제-3: 스마트 DNA/RNA 디자인을 통한 혁신의약 원천기술 개발 ◦ Nucleic acid as genetic information (NAGI) 기반의 혁신의약기술 개발 [예: Naked DNA 를 활용한 적용례, Naked DNA 전달 효율 증가 기술] ◦ RNA 기반 치료제 원천기술 개발 [예: Aptamer, RNAi의 현재 한계 요소 극복 기술 개발] ❖ 상기과제 3개 모두는 동물실험과 임상시험을 통해 proof-of-concept 를 실시하는 것이 최종 목표 핵심과제-4: 연구 성과의 유형 자산 창출 ◦ 가상병원 (VIRTUAL HOSPITAL) 운영을 통한 임상개발 효율성 제고 ◦ 사업단 연구자와 기업 간 선순환 생태계 시스템 구축
파급효과	차세대 의약개발의 선도적 기술 확보를 통한 창조경제 실현 ◦ 성장: 차세대 국가 성장 동력 창출 ◦ 고용: 조기 산업화 및 실용화를 통한 고용 창출 ◦ 복지: 난치성 질환 극복을 통한 인류 복지 증진

		RFP 번호	2014-2
과제명	차세대 3D 프린팅 기술을 이용한 스마트 소재·소자 기술
과제개요	◦ 3차원 프린팅 기술은 3D 디지털 정보를 이용하여 물질을 층층이 쌓으면서 3차원 입체를 만들어내는 적층 제조 기술임. 이 기술은 3차 산업 혁명으로 불릴 정도로 개인의 창의성 발현을 위한 다품종, 고부가가치의 제품시대를 열고 있음 ◦ 3D 프린팅 기술의 선점을 위해 주요 나라에서는 국가 차원의 전폭적인 지원이 이루어지고 있는 가운데, 우리나라는 세계 수준의 나노 및 소재 기술과 ICT/스마트 기술 인프라 경쟁력을 바탕으로 기존의 3D 프린팅 기술을 뛰어넘는 원천·응용 기술 개발이 가능함 ◦ 차세대 3D 프린팅 기술은 기존 3D 프린팅 기술의 주요 한계인 프린팅 속도, 한정된 소재 및 크기 등의 제약 극복을 위한 초고속/복합공정 프린팅 기술을 개발하고 자가 조립, 자가 치유, 자가 변형이 가능한 스마트 소재를 개발하는 기술이며 이를 기반 한 ICT 융합 소자의 개발을 목적으로 하는 기술임
연구개발 목표	◦ 기존의 3D 프린팅 기술의 한계인 재료, 속도, 크기의 제약 조건을 극복하고 다양한 기능성이 추가된 ① 스마트 프린팅 소재, ② 초고속/복합공정 프린팅 시스템, ③ ICT 융합 소자 개발을 통한 차세대 3D 프린팅 원천 기술 개발
연구개발 내용 및 범위	◦ 차세대 3D 프린팅 원천 기술 개발 - 3D 프린팅 스마트 소재 설계 및 제조 기반 기술 개발 - 고속/복합공정 3D 프린팅 시스템(H/W, S/W) 기반 기술 개발 - ICT 융합 소자(광, 에너지, 환경, 바이오 등) 설계 및 타당성 평가 ◦ 차세대 3D 프린팅 원천 기술 고도화 - 차세대 3D 프린팅 소재 기능 복합화 및 고성능화 기술 개발 - 고속/복합공정 3D 프린팅 요소 기술 개발 및 시스템 구축 - ICT 융합 소자 프로토타입 구현 및 특성 분석 ◦ 차세대 3D 프린팅 응용 기술 개발 - 차세대 3D 프린팅 소재 실용화 및 물성 안정화 기술 개발 - 고속/복합공정 3D 프린팅 공정 최적화 및 시스템 실용화 - ICT 융합 소자 최적화 및 검증
파급효과	◦ 소프트웨어, 스마트 소재, 시스템의 차세대 3D 프린팅 관련 요소 기술 확보를 통하여 차세대 주요 성장 동력인 바이오/에너지/환경/ 스마트 ICT 분야 원천 특허 등의 지적 재산권 확보를 통한 세계 시장 추월 및 신시장 창출 ◦ 맞춤형 생산을 위한 최적의 공정 시스템 확보 및 첨단 스마트 소재 개발과 고부가가치 응용기술/제품 발굴을 통한 새로운 산업 창출이 가능하며 3D 프린팅 시장을 선도할 수 있는 기회임 ◦ 차세대 3D 프린팅용 소재 및 공정/시스템의 원천 기술의 확보를 통하여 대부분의 수입에 의존하고 있는 프린팅 소재 및 프린팅 장치의 국산화 가능 ◦ 차세대 신성장동력 신산업(사물인터넷, 빅데이터 등)을 선도할 수 있는 혁신적인 차세대 제조 플랫폼 기반 구축 ◦ 차세대 3D 프린팅 원천기술을 기업 및 개인에 이전하여 지식집약형 중소/벤처 기업 및 개인의 창업 활성화를 유도하여 창조경제 시대 견인

		RFP 번호	2014-3
과제명	극한 물성시스템 구현 파동에너지 제어기술
과제개요	◦현대 과학기술은 원자나 분자간의 물리, 화학적 결합에 의한 단일물질이나 복합물질에 기반하며, 정보와 에너지는 물질(매질)을 통해 파동의 형태로 전달된다. ◦극한물성시스템이란, 기존의 물질/소재가 제공하지 못하는 극한물성 (예로 음굴절률, 음질량밀도, 인공밴드갭 등)을 구현하기 위해 사용되는 합성, 나노, 가공기술에 기반 한 창조적 개념의 소재, 소자, 시스템을 총칭한다. ◦모든 물리적인 파동 (광파, 테라헤르츠파, 마이크로파, 음향파, 탄성파, 지진파 등)과 매질의 상호작용을 제어하여 극한물성시스템을 구현하는 것이 본 기술의 정의이다.
연구개발 목표	◦극한물성시스템의 구현을 위한 전자기/역학 파동에너지제어 원천기술을 개발하고 소재/소자/시스템 플랫폼을 구축한다. - 전자기 파동에너지 제어기술: 광파, 테라헤르츠파, 마이크로파 에너지제어 원천기술과 소재/단위소자 개발 (최종성능 목표: 빅데이터 처리를 위한 초당 테라비트 광연산, 스마트 안테나 소비전력 및 사이즈 100배 감소 등) - 역학 파동에너지 제어기술: 음파, 초음파, 탄성파, 열전도파, 지진파 에너지제어 원천기술과 소재/단위소자 개발 (최종성능 목표: 음향방진 / 스텔스 10배 향상, 초고해상도 의료진단을 위한 이미징 / 센서 감도 100배 향상 등) - 극한물성시스템 플랫폼기술: 시스템 설계, 구현, 대량 / 대면적 제조 플랫폼기술 (최종성능 목표: 전자기파/역학파 복합 극한물성시스템 및 파장대비 100,000배 이상 제조스케일 구현 등)
연구개발 내용 및 범위	◦전자기 파동에너지 제어기술 및 6T (NT, IT, ET, BT, CT, ST) 융합기술 - 극한물성소재의 하향식(top-down) 설계기술 - 하향식 최적제어를 통한 능동형 전자기파제어 및 소재기술 - 전자기파 밴드갭 엔지니어링 기술 - 전자기파 능동제어 적용기술 (전자기파 스텔스, 바이오센서, 초고해상도 의료 이미징, 3D 디스플레이, 초소형 스마트 안테나, 초고속 광프로세서 등) - 6T 융합 응용시스템을 위한 소재 및 전자기 파동제어관련 원천기술 ◦역학 파동에너지 제어기술 및 6T 융합기술 - 극한물성 열·음향·탄성파 소재 핵심원천기술 - 초경량/광대역 소음·진동 차폐를 위한 음향 극한물성 소재기술 - 역학파 밴드갭 엔지니어링 기술 - 역학파 능동제어 적용기술 (음향 스텔스, 단열재, 초박막 소음차단재, 초음파 메디컬 소노그램/구조안전진단 등) - 6T 융합 응용시스템을 위한 소재 및 역학 파동제어관련 원천기술 ◦극한물성시스템 구현 및 6T 융합 실용화 플랫폼기술 - 극한물성시스템 설계, 구현, 측정 플랫폼기술 - 3차원 대량 / 대면적 극한물성시스템 제조기술 - 다중물리기반 전자기파/역학파 복합특성 평가분석기술 - 극한물성시스템 6T 융합 실용화기술 (초고해상도 의료이미징, 스텔스, 층간 소음차단재, 초음파 구조안전진단 등)
파급효과	[과학기술적 파급효과] ◦극한물성시스템의 세계 최초∙최고 원천기술을 확보함으로써 글로벌 리더로 부상함과 동시에 국제적 과학기술계의 연구개발을 가속화한다. ◦극한물성시스템 구현기술은 원천∙기반 기술이자 다학제간 융합연구 및 산, 학, 연의 집단연구 확산에 있어 모범적인 모델로, 미래의 6T 기술 혁신을 가능하게 함은 물론, 지금은 상상하지 못하는 새로운 6T + FT (Fusion Technology) 기술의 시발점이 된다. ◦기술이전이나 도입이 어려운 군사적 피탐, 위장기술 등을 제공하여 자주적인 방위시스템을 구현하는데 핵심적인 역할을 할 것이다. [경제적 파급효과] ◦현존하지 않는 극한물성을 구현해 상상을 현실화시키는 원천기술로서, 기술 도약기에 진입하고 있으므로, 본 사업을 통해 산업적 파급효과가 큰 시스템 원천기술을 개발하면 관련시장 150조원을 선점할 수 있다. [사회적 파급효과] ◦본 기술은 소재, 소자, 시스템의 기반기술로서 6T산업 전반에 창조경제 생태계를 제공한다. 6T와의 융합을 통한 새로운 응용분야 및 시장 창출로 국민행복지수를 제고시키고, 건강장수시대, 안전사회 구축 등 인류의 복지에 기여하게 될 것이다. 또한 창조경제의 성장 동력으로서 핵심역할을 할 것이다.