- NANO KOREA 2014 -

공동관 전시부스 설계·제작 과업지시서

Ⅰ. 사업 개요

1. 사 업 명

◦「NANO KOREA 2014」전시부스 설계·제작 용역

2. 사업목적

◦ 지역 기업지원 기관으로서의 센터 홍보

◦ 센터에서 수행하고 있는 기업지원 사업 안내

◦ 지역 나노 관련 기업의 마케팅 지원을 통한 신시장 창출기회 제공

◦ 국내외 산‧학‧연‧관 교류 확대 및 네트워크 구축

3. 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2014. 7. 05(토)

◦ 부스 제작완료 기간 :  ~ 2014. 7. 1(화) 13:00까지

◦ 부스 제작 A/S 등 지원기간 : ~ 2014. 7. 4(금) 전시회 종료시간까지

Ⅱ. 과업지시서

1. 과 업 명

◦「NANO  KOREA 2014」전시부스 설계·제작 용역

2. 사 업 비 : 금16,000천원(부가가치세 포함) 이내

3. 과업내용

◦ 전시부스 설계·제작과 관련된 일체의 업무 위탁수행(전시부스의 설계·제작에 관한 제반업무 책임 시행)

◦ 전시부스의 설계·제작에 따른 부스의 기획, 그래픽 패널 디자인과 출력, 바닥재 설치, 인테리어 공사 및 집기 등의 설치

◦ 전시회 운영에 필요한 집기대여 및 도우미 운영

◦ 홍보관 전시공간 배치. 현장 설치 및 철거

◦ 공동참가기업과의 공동브로슈어 제작 (판넬 기본)

◦ 전시부스 크기 및 구조

－ 전시부스 크기 : 3개 부스, 9m×3m×2.4m (가로×세로×높이)

－ 구조 및 형태 : 독립부스

◦ 제출서류 ①세부견적서 ②사업자등록증

◦ 세부 내역

품 목	규 격	단위	수량	단 가	금 액	비 고
1. 목공사		부스	3			제작/시공
2. 방염공사		부스	3
3. 유리/아크릴공사		식	1
4. 도배공사		㎡	120			코팅지
5. 전기공사		식	1			결선 포함
6. 사인물공사		㎡	15			입체스카시 등
7. 커팅쉬트시공		식	1
8. 포스터패널 출력		㎡	40			플렉스/PET
9. 기획 디자인		식	1
10. 바닥공사		부스	3			방염 신품
11. LCD-TV 임대		일	3
12. 집기류 임대		일	3			미팅테이블셋트, 냉온수기, 스툴, 카다록꽂이, 명함볼, 휴지통 등
13. 철거공사		부스	3
14. 도우미운영		일	3
15. 홍보브로셔 제작	국8절 12면	부	1,000			특수지 인쇄
총 계

4. 전시부스 설계·제작

◦ 부스 구성 및 운영

구분	구 성	주요내용	운 영
센터 전시관	□ 센터소개 □ 기업지원사업 및 기업지원서비스 소개 □ 보유장비 홍보 □ 센터·장비브로슈어 진열대, 안내데스크, 업무상담 테이블 및 의자	□ 센터 기업지원 사업 소개, 홍보동영상 상영	담당자
공동 전시관	□ 센터 기업지원사업 수혜 기업 혹은 지역 나노 관련 업체 4~5개 社	□ 제품전시 및 카달로그 배포 □ 주요업무 홍보 및 상담	기업체 담당자
※ 홍보 효과의 극대성 확보를 위하여 센터전시관과 기업의 공동전시관의 통합부스로 운영 및 전문도우미 배치예정

◦ 전시부스 설계․제작 컨셉

－ 센터 전시관

․기업지원기관으로서의 마케팅 최적화, 센터 기업지원사업 및 기업지원서비스, 보유장비 등 소개가 부각되도록 부스 설계·제작 (홍보 판넬 위주)

－ 공동 전시관

․각 기업의 전시물 사이즈, 컨셉 등을 고려하여 설계․제작

․각 기업별 제품전시 공간 및 판넬 제작

5. 상세 전시부스 구성

－ 나노융합실용화센터 상징 이미지 표현

‣ 부스 벽면 및 기둥에 센터 CI를 활용하여 센터의 이미지를 자연스럽게 부각

－ 센터 영상물 상영 : 모니터 및 DVD 플레이어를 설치하여 홍보 영상물을 지속적으로 상영

－ 홍보 패널 제작 : 지역 나노 관련 전문 기업지원기관으로서의 전문성을 간결하고 명료하게 표현

공동참가기업 전시물 특성을 고려한 홍보 패널 제작

‣ 센터 홍보 패널 약 3~4개, 공동 참가기업 4~5개 社에 대한 각 1개 패널 제작

－ 공동 브로슈어 제작 : 홍보 패널을 기초로 한 공동브로슈어 제작

－ 도우미 운영 : 전시회 기간(3일간) 전담 도우미 운영

－ 비품임대 : 안내데스크, 업무상담 테이블 및 의자 2set, 브로슈어 꽂이 3set, 냉온정수기(1개), 냉장고 (1개)

－ 공동참가기업의 전시물 사이즈를 고려한 각 기업별 전시대 제작

－ 공동 참가 업체의 전시 Zone을 따로 구성하여 마케팅 효과 극대화

－ 소규모의 전시품의 경우 전시대를 진열대로 제작하거나 아크릴 덮개를 제작하여 참관객의 접촉을 막음

－ 참고 : 나노코리아 2013 센터 참가 부스 시안

6. 입찰 참가자의 자격

<다음의 입찰참가자격을 모두 갖춘 자 이어야 합니다.>

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동     법 시행규칙 제14조에서 정한 자격을 갖춘 업체

나. 산업디자인진흥법 제9조 및 동법 시행규칙 제9조에 의한 산업디자인전문

회사(환경디자인분야) 또는 건설산업기본법 제9조에 의하여 실내건축공사

업 면허를 보유한 업체 또는 전시산업발전법 제7조 및 같은 법 시행규칙

제5조 제5항에 따라 전시 장치업종으로 등록된 전시사업자

다. 은행관리, 부도 또는 법정관리, 화의개시중에 있지 않고 국가, 방자치

단체, 정부출연 및 투자기관에 부적합 업체로 제재 중에 있지 않은 업체

7. 전시부스 세부 제작사양

◦ 전시부스 그래픽 및 패널의 사진작업은 계약상대자가 발주처와 상의하여 직접 작업을 시행하여야 한다.

◦ 벽체 및 기본골조는 목재를 사용하여 설계·제작하여야한다.

◦ 전시부스 내에 테이블 및 의자 배치 등 휴게공간을 마련, 전체적으로는 센터의 이미지를 잘 부각할 수 있도록 설계하여야 한다.

◦ 홍보 영상물 상영이 가능하도록 42인치 이상의 모니터, DVD 및 음향장치가 설치되어야 한다.

◦ 전시부스는 조명등을 사용하여 이미지를 부각시키되 시설물과 조화를 이루어야 한다.

◦ 전면 및 주요 부분에 센터 CI 등을 설치하여야 한다.

◦ 전기 및 조명공사 등 전시부스에 사용되는 일체의 비품 등은 부스 제작비에 포함되어야 한다.

◦ 부스 내에는 기술원의 요청 시 전시용 테이블 등을 설치할 수 있어야 한다.

◦ 바닥깔개는 부스의 설계와 부합하게 방염처리된 파이텍스 등으로 전문 시공업체가 시공하여야 한다.

◦ 임대비품의 작동상태를 점검 후 사용 방법 등을 발주자에게 확인시킨 후 제공해야 한다.

8. 과업수행의 일반사항

◦ 계약상대자는 계약체결 후 바로 과업에 착수해야 한다.

◦ 과업내용의 조정·협조

－ 본 과업지시서에 열거한 항목들은 주요사항을 열거한 것으로 이것을 토대로 과업의 성격에 부합되는 범위 내에서 발주처와 협의하여 항목을 조정할 수 있다.

－ 과업을 수행함에 있어 콘텐츠 제작, 설치재료, 설치방법 등에 대하여 발주처와 사전협의를 거쳐 추진하며, 동 사항에 대한 협의내용을 수용하여야 한다.

－ 과업수행에 따른 자료협조 및 지원이 필요한 경우에는 발주처에 이를 요청할 수 있다.

◦ 과업의 보완유지를 위하여 자료의 분실, 도난, 누설을 방지하여야 하며, 본 과업 수행과 관련된 제반자료와 정보에 대하여는 발주처의 사전승인 없이 계약상대자 임의로 복사 또는 외부에 유출하여서는 아니 되며, 임의 유출에 대한 책임을 져야 한다.

◦ 본 과업을 수행함에 있어 안전사고 등 모든 책임은 계약상대자가 책임을 진다.

◦ 용역과정에서 나타난 제반 문제점에 대해서는 상호 협의하여 발전적 방향으로 보완·조정한다.

◦ 과업 수행과정에서 설계내역의 변경이 필요한 경우, 발주처의 승인을 받아 변경할 수 있다.

◦ 과업목적 달성을 위하여 부득이한 설계 변경 시는 상호협의를 거쳐 조정할 수 있다.

◦ 부스 제작완료 후 발생할 수 있는 A/S 등의 지원기간은 전시회 종료일까지로 한다.

9. 기타 유의사항

◦ 전시부스 설계·제작은 전시회 개최 전 2014년 7월 1일 13:00 전까지 모든 설치 공사를 계획대로 마무리하여야 하며, 그렇지 못할 경우, 발주처는 이에 대한 손해 배상을 청구할 수 있다.

◦ 계약상대자는 전시부스 제작 및 설치상의 부실로 인하여 발주자 등에게 피해를 초래하였을 경우에 그에 대한 책임을 전적으로 부담하여야 한다.

◦ 설계변경에 따른 비용은 처음 계약당시의 비용에서 처리하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 추가경비가 소요되는 경우에는 사전에 발주처와 협의하여 처리한다.

◦ 전시부스 도안은 계약체결 후 발주처와 수시로 협의를 거쳐 최종(안)에 대한 승인을 득한 후 전시부스를 제작 설치하여야 한다.

◦ 전시부스 설계내용은 전시회 부스제작 공사기한 전까지 수정할 수 있으며, 발주처의 승인을 득한 후 제작 및 설치 중이라도 설계의도와 이미지가 전혀 다른 경우에는 설계변경을 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 발주처의 지시에 따라야 한다.

◦ 계약상대자는 전시회가 종료된 후 전시부스의 구조물 등은 행사 주최 측에서 요구하는 기간 내에 철거를 완료하여야 한다.

◦ 전시기간 동안 사용된 임대비품은 계약자가 책임 하에 반품을 완료하여야 한다.

◦ 이 외의 세부사항 등은 상호 협의하여 처리한다.